기계작업별 Checklist	파절기	CL-안전-220

	기계설비 설명	파절기란 전기 모터의 힘으로 회전하는 칼날을 통해 파를 채써는 기계로서, 사람이 써는 것보다 일정한 품질로 신속하게 할 수 있다는 장점이 있다.
	유해위험요인	- 동력을 차단하지 않은 상태에서 이물질 제거 작업 시 손가락이 칼날에 의해 상해를 입을 수 있다. - 작업 중 제품을 기계에 넣을 때 장갑과 함께 손이 감겨 들어갈 위험이 있다.
	법적요구사항	- 해당 없음.

위 험 성 평 가 표

(Checklist - Risk Assessment)

대상(공정) :                                                                        평가자 :

평가일자 :

번호	평가항목	현재 안전조치	평가결과		현재위험도			개선대책
			적정	보완	빈도	강도	위험도
1	작동 및 정지 버튼은 쉽게 누를 수 있는 위치에 있는가?
2	반드시 동력을 정지시킨 후 칼날을 분해하여 이물질을 제거하였는가?
3	투입구에 이물질이나 손상부위가 있는지 점검하였는가?
4	칼날에 마모나 균열 등의 이상은 없는지 점검하였는가?
5	전면 커버와 깔때기는 본체와 견고히 결합되어 있는가?
6	기계는 평탄한 바닥에 안정적으로 견고하게 고정되어 있는지 점검하였는가?
7	청소 작업 시 전원부에 물이 들어가지 않도록 주의하는가?
8	칼날의 부식을 방지하기 위하여 완전 건조 후에 보관하는가?
9	칼날을 다룰 때에는 절상을 방지하기 위한 장갑을 반드시 착용하는가?
10	회전하는 칼날에 장갑이나 소매끝이 말려들지 않도록 복장을 단정히 하였는가?

주) ① 평가결과는 해당란에 ∨로 표시함.

② 위험도=빈도×강도, 빈도 : 1.거의없음, 2. 낮음, 3.있음, 4.높음, 5. 빈번함,  강도 : 1.영향없음, 2.경미한 불휴업, 3. 경미한 휴업, 4. 중대재해