원자력이론

한국방사성동위원소협회 집합교육특강(www.ri.or.kr)

(문제) 다음중 연결이 잘못된 것은?

① 원자(atom)-데모크리투스  ② 채드윅-중성자발견  ③ 원자핵발견-러더퍼드

④ 톰슨-건포도빵모형        ⑤ □입자산란실험-베크렐

(답)⑤

(문제) 보어의 원자모형에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 원자의 각궤도는 불연속적인 에너지상태를 가진다.

② 보어의 원자모형을 보완하여 러더퍼드는 원자의 현대적 모형인 행성모델을 제안하였다.

③ 진동수조건은 전자의 천이에 따른 에너지상태의 변화를 설명한다.

④ 양자조건이란 원자구조에 있어서 각운동량은 h/2□의 정수배에 비례한다는 것을 말한다.

(답)②

(문제) 원자의 특성에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 원자는 핵과 궤도전자로 구성되어 있는 데 이들 개개의 구성을 핵자(nucleon)라고 한다.

② 핵을 구성하는 양성자와 중성자의 질량은 거의 1u정도이다.

③ 원자의 각 궤도에 들어갈 수 있는 전자의 수는 2n2(개) (n:주양자수)이다.

④ 핵자중 가장 무거운 것은 중성자이며 전자질량의 약 1840배이다.

(답)①

(문제) 원자의 에너지준위에 관한 설명중 올바른 것은?

① 원자의 결합상태에 따라 결정된다.

② 원자의 여기상태는 매우 안정하다.

③ 원자가 기저상태에서 여기상태로 이동할 때 광자가 방출된다.

④ 원자는 그것에 고유한 여기상태를 갖는다.

(답)④

(문제) 다음중 올바른 것끼리 짝지어진 것은?

A. 중성자의 질량은 양성자와 전자의 질량을 합친 것보다 크다.

B. 2H의 핵의 질량은 한 개의 양성자와 한 개의 중성자의 질량을 합한 것보다 크다.

C. 핵내의 양성자는 전자를 포획하여 중성자가 될 때가 있다.

D. 핵내의 중성자는 □+붕괴하여 양성자가 될 때가 있다.

① A, B   ② A, C   ③ B, C   ④ B, D   ⑤ C, D

(답)②

(문제) 수소원자에서 K 전자의 결합 에너지는?

① 13.6 eV   ② 40 eV   ③ 1.15 eV   ④ 0.85 eV

(답)①

(문제) 양성자의 질량과 전자의 질량과의 비로서 올바른 것은?

① 1072   ② 1836   ③ 2183   ④ 2335

(답)②

(문제) M각 궤도까지 들어갈 수 있는 전자의 총 수는?

① 8 개   ② 20 개   ③ 28 개   ④ 60 개

(답)③

(문제) 다음 기술한 것중 옳은 것은?

① 원자핵의 반경은 그 질량수의 1/3승에 비례한다.

② 원자의 반경은 궤도전자수에 비례한다.

③ 원자의 반경은 원자핵의 반경에 반비례한다.

④ 무거운 원자핵에서는 중성자수가 양성자수보다 적다.

(답)①

(문제)[eqn: rm `_{ 92}^{235 } {U }]의 핵반경은 얼마인가?

① 7.4 fm  ② 3.7 fm   ③ 1.85 fm   ④ 14.8 fm

(답)①

(문제) 일반적으로 원자반경은 핵반경의 몇 배정도인가?(SRI2001)

① 1∼100배	② 100∼1000배

③ 1000∼10000배	④ 10000∼100000배

(답)④

(문제) 핵력의 특징을 올바르게 짝지은 것은? (RI1990)

A. 핵력은 두 핵자간의 거리자승에 반비례한다.

B. 핵력은 핵자의 종류에 무관하다.

C. 두 핵자간에 교환력이 작용한다.

D. 만유인력처럼 핵력은 핵자의 질량에 비례한다.

① A와 B         ② B와 C         ③ C와 D          ④ D와 A

(답)②

(문제) 다음중 원자핵에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 자연계에 존재하는 안정된 원자핵은 양성자수와 중성자수가 거의 같다.

② 핵내에서 작용하는 n-p, p-p, n-n에 작용하는 힘은 차이가 거의 없다.

③ 각모델은 원자핵의 안정성을 설명하는 이론이다.

④ 물방울모형은 핵분열의 설명시 유용한 이론이다.

(답)①

(문제) 다음은 원자핵의 각모형에 대한 설명이다. 맞는 것은?

① 원자핵의 양성자수와 중성자수 모두 짝수일 때 안정하다는 이론이다.

② 핵분열을 설명하는 모델이다.

③ 원자핵이 특별한 양성자수나 중성자수를 가질 때 안정하다는 이론으로 이 특별한 수를 마법수라고 한다.

④ □입자의 집단운동모델이다.

(답)③

(문제) 다음 핵종들의 관계를 표시하였다. 순서대로 나열된 것은?

A.[eqn: rm`_{11 }^{23 } {N a}~,~ `_{11 }^{22 } {N a}] - (         )

B.[eqn: rm `_{ 6}^{14 } { C}~, ~`_{ 7}^{14 } { N}] - (         )

C. [eqn: rm `_{ 7}^{15 } {N }~,~ `_{ 8}^{ 16} {O }] - (         )

D.[eqn: rm `_{ 35}^{80m } {Br }~,~ `_{ 35}^{80 } {Br }] - (         )

① 동위원소 - 동중원소 - 동중성자원소 - 핵이성체

② 동위원소 - 동중성자원소 - 동중원소 - 핵이성체

③ 동중원소 - 동위원소 - 동중성자원소 - 핵이성체

④ 동중성자원소 - 동중원소 - 동위원소 - 핵이성체

(답)①

(문제) 가장 큰 공기중 비전리도를 가지는 것은 ?(SRI2001)

① 1 MeV □선 ② 1 MeV 중성자선 ③ 2 MeV □선 ④ 2 MeV □선

(답)①

(문제) 에너지의 단위를 큰 것부터 나열한 것이다. 올바른 것은?(RI1997)

① 1 J > 1 cal > 1 eV > 1 erg

② 1 J > 1 cal > 1 erg > 1 eV

③ 1 cal > 1 J > 1 erg > 1 eV

④ 1 cal > 1 J > 1 eV > 1 erg

(답)③

(문제) 다음 식은 에너지를 나타낸 것이다. 틀린 것은 ?

① mc2    ② 1/2mv2    ③ ma    ④ h□

(답)③

(문제) 다음 설명 중 올바른 것끼리 짝지은 것은?

A. 질량과 에너지는 서로 변환된다.

B. V(볼트)는 에너지의 단위이다.

C. 에너지는 파장에 비례한다.

D. 운동에너지는 열에너지로 변할 수 있다.

① A와B          ② B와C             ③ C와D           ④ A와D

(답)④

(문제) 원자질량 단위 u 에 관한 설명 중 틀린 것은?

① 트리튬의 원자질량은 약 3 u이다

② 12C의 원자질량을 12 u로 정의한다.

③ 1 u는 1 g을 아보가드로수로 나눈 것과 같다.

④ 1 u는 1.02 MeV와 같다.

(답)④

(문제) 다음중 원자핵의 핵자가 가장 강하게 결합하고 있는 핵종은?(RI1995, RI2000)

① 수소   ② 네온   ③ 철   ④ 우라늄   ⑤ 제논

(답) ③

(문제) 1원자질량단위의 질량은 1.66×10-27□이다. 이것을 에너지로 환산하면?

① 1.02 MeV   ② 2.04 MeV   ③ 931.5 MeV   ④ 28 MeV

(답)③

(문제) 전자 1 개의 정지에너지 값으로 올바른 것은?

① 0.511 MeV   ② 1.022 MeV   ③ 931.5 MeV   ④ 939.5 MeV

(답)①

(문제) □선이 단위길이당 물질에 부여하는 에너지와 관계있는 양은? (RI1992)

① LET   ② 조사선량   ③ 흡수선량   ④ 커마

(답)①

(문제) 다음중 방사능의 단위가 아닌 것은?

① Ci     ② dps     ③ dpm    ④ cps     ⑤ sec-1

(답)④

(문제) 226Ra 1 □g의 방사능을 계산하면? (단,226Ra의 반감기는 1620년이다.)

① 1 Ci     ② 1 □Ci     ③ 1 pCi     ④ 0.3 Ci

(답)②

(문제) 반감기가 10 일이고 10 Ci 인 A 핵종과 반감기가 20 일이고 5 Ci인 핵종의 방사능이 같아질 때까지 걸리는 시간은?

① 10일     ② 20일     ③ 5일     ④ 15일

(답)②

(문제) 다음중 옳지 않은 것은?

① 방사능이 크다는 것은 단위시간당 붕괴하는 방사성원자수가 많다는 의미이다.

② 방사능이 크다는 것은 방사성물질의 양이 많다는 의미이다.

③ 방사능이 크다는 것은 반감기가 짧다는 말이다.

④ 방사능이 크다는 말은 방사성물질의 질량이 크다는 의미이다.

(답)③

(문제) 다음중 붕괴정수가 두 번째로 큰 것은?

① H-3   ② Co-60   ③ Cs-137   ④ Ir-192   ⑤ I-131

(답)④

(문제) 방사성핵종의 붕괴상수, 평균수명 및 반감기에 관한 설명으로 올바른 것은?

① 반감기는 평균수명보다 길다.

② 반감기와 평균수명의 차이는 약 2배이다.

③ 반감기는 핵종에 따라 고유하지만 평균수명은 상황에 따라 다르다.

④ 평균수명은 붕괴정수의 역수와 같다.

(답)④

(문제) 반감기가 4년인 10 Ci의 핵종은 2년 뒤에는 몇 Ci로 되는가?

① 1.3   ② 5   ③ 7.1   ④ 8

(답)③

(문제) 반감기 T(시간)인 방사성 물질의 방사능이 약 1/100로 되는 경과 시간에 가장 가까운 값은 ?

① 2T     ② 3T     ③ 5T     ④ 7T

(답)④

(문제) 동일한 방사능을 가진 192Ir, 60Co, 137Cs중 원자수가  큰순서대로 나열한 것은?(RI 1995)

① 137Cs>60Co>192Ir        ② 192Ir>60Co>137Cs

③ 137Cs>192Ir>60Co        ④ 192Ir>137Cs>60Co

(답)①

(문제) 1 Ci의 222Rn의 질량(g)과 표준상태에서 차지하는 부피(cc)는 각각 얼마인가? 단, 222Rn의 반감기는 3.825일이고 아보가드로수는 6.023 × 1023 n/□이다.

① 6.5 □, 6.56 × 10-4 cc    ② 6.5 □, 6.5 cc

③ 6.5 □, 6.56 × 10-7 cc    ④ 6.5 □, 6.56 × 10-12 cc

(답)①

(문제) 반감기가 65일인 RI를 미국에서 한국으로 수입하는데 30일이 소요된다. 도착시 요구되는 방사능이 100 Ci일 때 송부시 필요한 방사능은 몇 Ci인가?

① 100 Ci     ② 138 Ci     ③ 234 Ci     ④ 162 Ci

(답)②

(문제) 원자핵내에 양성자가 과잉인 불안정한 원자들의 예상붕괴형식은?

① EC   ② □+붕괴   ③ □-붕괴   ④ EC와 □+붕괴

(답)④

(문제) 다음 중 핵내에서 특정 에너지의 입자를 방출하는 붕괴과정은?

① □붕괴   ② □-붕괴   ③ □+붕괴   ④ □붕괴   ⑤ 전자포획

(답)①

(문제) 다음의 연결에서 직접 관련이 없는 것은?

① □-붕괴 - 내부전환전자     ② □선 - 중성미자

③ X선 - 원자준위             ④ □선 - 원자핵준위

(답)①

(문제) 다음의 붕괴식에서 □선 방출에 해당하는 것은?

① (Z , A) □ (Z - 2) , (A - 2)

② (Z , A) □ (Z + 2) , (A - 1)

③ (Z , A) □ (Z - 1) , (A + 1)

④ (Z , A) □ (Z , A)

(답)④

(문제) 다음 설명 중 올바른 것은?

① 중성자는 핵외에서 반감기 약 11분으로 □- 붕괴한다.

② 핵내의 중성자는 내부전환으로 양성자로 될 때가 있다.

③ 핵내의 양성자는 □- 붕괴하여 중성자로 될 때가 있다.

④ 양성자는 +전자를 포획하여 중성자로 될 때가 있다.

(답)①

(문제) 다음의 짝맞춤에서 직접관련이 없는 것은?

① 중성미자 - □+붕괴

② 중성자 - 하전입자

③ □선 - 원자 핵에너지준위

④ 특성 X선 - 원자 에너지준위

(답)②

(문제) 다음의 붕괴과정중 중성자의 방출을 수반하는 것은?

① □붕괴   ② □붕괴   ③ 자발핵 분열   ④ □방출

(답)③

(문제) X가 어떤 붕괴후[eqn: `_{ Z-4 }^{A-8 } { X }]으로 되었다. 다음의 어떤 붕괴후 생성된다고 예상되는가? (RI 1995)

① □반응 1, □반응 2   ② □반응 2, □반응

③ □반응 2, □반응 1   ④ □반응 1, □반응 2

(답)②

(문제) 99mTc의 m은 무엇을 뜻하는가?

① 동위핵    ② 동중핵    ③ 동중성자핵    ④ 이성핵

(답)④

(문제) □방출의 설명 중 올바른 것은?

① 동일핵종으로 보다 에너지가 낮은 상태로 변하는 것

② 동중핵 중에서 원자번호가 변하여 보다 안정한 핵종으로 변하는 것

③ 한 개의 원자핵이 2개 이상의 원자핵으로 변하는 것

④ 원자핵 속의 양성자가 궤도전자를 포획하여 중성자로 변하는 것

(답)①

(문제)[eqn: rm `_{ 30}^{63 } {Zn }]과[eqn: rm `_{ 29}^{63 } {Cu }]사이에서[eqn: rm beta ^{+}]붕괴에너지[eqn: rm Q_{ beta ^{+}}] 값은?

단,[eqn: rm `_{ 30}^{63 } {Zn }] = 62.9330u,[eqn: rm `_{ 29}^{63 } {Cu }] = 62.9298u 이다.

① 1.96 MeV     ② 0.94 MeV     ③ 1.44 MeV     ④ 931.5 MeV

(답)①

(문제) 질량수 210의 원자핵이 □붕괴하여 5.3 MeV의 □선을 방출할 때 생성핵이 얻은 반도 에너지로서 가장 가까운 것은?(일본방사선취급주임자문제)

① 0.02    ② 0.1    ③ 0.2    ④ 1.0    ⑤ 2.0

(답)②

(문제)[eqn: `_{ 4}^{11 } {Be }]은 [eqn: `_{ 5}^{11 } {B }]로 붕괴한다. 다음 (1), (2), (3) 물음에 대한 답의 조합으로 옳은 것은?

(1)□-입자의 최대에너지

(2)□-입자의 최소에너지

(3)□-입자의 평균에너지

단,[eqn: rm `_{ 4}^{11 } {Be } =11.0216u,][eqn: rm `_{ 5}^{11 } {B } =11.00931u]이다.

① 11.448 MeV, 3.8 MeV, 5.7 MeV

② 11.448 MeV, 0 MeV, 3.8 MeV

③ 11.448 MeV, 0 MeV, 5.7 MeV

④ 11.448-1.02 MeV, 0 MeV, 3.5 MeV

(답)②

(문제) 다음 중 붕괴도식에 나타나는 사항이 아닌 것은?

① 핵종의 종류 및 반감기

② 핵종의 화학적 성질

③ 방출방사선

④ 각 방사선의 방출순서

⑤ 각 방사선의 에너지 및 방출비율

(답)②

(문제) 다음 중 옳지 않은 것은?

① 내부전환과 오제효과의 차이점은 발생원이다.

② IT와 □붕괴는 단일한 에너지를 방출한다.

③ EC와 □+붕괴는 원자번호가 1감소하는 붕괴이다.

④ □-붕괴와 □+붕괴는 원자의 궤도에서 나오는 전자의 흐름이다.

(답)④

(문제) Sr-90은 전자파를 방출하지 않는데도 경우에 따라서는 마치 전자파 방출체처럼 취급된다.  어떤 종류의 방사선 방출 때문인가?

① 오제전자    ② 내부전환전자    ③ 전자선    ④ 제동방사선

(답)④

(문제) 다음의 방사선 가운데 연속 스펙트럼을 가지지 못한 것은?

① 베타선      ② 중성미자        ③ 알파선    ④ 제동복사선

(답)③

(문제) 라듐광산에서 일하는 작업자에게는 폐암의 발생확률이 높다고 한다. 이 경우 폐암의 발생과 가장 관계있는 방사선은?

① □선   ② □선과 □선   ③ □선   ④ □선   ⑤ □+선

(답)①

(문제) 제동복사선의 발생과 가장 관련있는 방사선은?

① □선   ② □선   ③ □선   ④ 중성자선   ⑤ 양성자선

(답)③

(문제) 특성X선의 설명 중 틀린 것은?

① 산모양의 연속스펙트럼을 갖는다.

② 궤도전자의 에너지차에 기인한다.

③ 표적에 사용되는 원소에 따라 고유하다.

④ 날카로운 선스펙트럼을 갖는다.

(답)①

(문제) X선에 관한 다음의 설명 중 올바르게 짝지은 것은?

A. 같은 원자에서 방출되는 K-X선의 에너지는 L-X선의 에너지보다 작다.

B. 궤도전자가 보다 낮은 에너지 준위의 궤도에 옮아갈 때 특성X선이 방출된다.

C. 전자의 제동방사에 따라 생기는 X선의 에너지는 전자의 운동에너지 이하이다.

D. 특성X선의 파장은 표적물의 원자번호에 비례한다.

① A, B           ② A, C             ③ B, C              ④ C, D

(답)③

(문제) 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

① 드브로이파를 물질파라고도 한다.

② 드브로이파장은 플랑크상수를 운동량으로 나눈 것이다.

③ 운동량은 질량과 가속도의 곱으로 나타낸다.

④ 파장의 단위는 m(미터)이다.

(답)③

(문제) 다음의 설명 중 틀린 것은?(일본방사선취급주임자문제)

① 1 MeV의 전자선은 전리성방사선이다.

② 저지능은 하전입자 방사선의 물질과의 상호작용 정도를 나타낸다.

③ □선은 원자핵에서 방출된다.

④ □입자는 4He의 원자핵과 같다.

⑤ X선중에서 표적의 원자에 특유한 파장을 가진 것을 제동방사선이다.

(답)⑤

(문제) 다음의 설명 중 올바른 것은?(일본방사선취급주임자문제)

① 원자번호는 원자핵내의 중성자와 같다.

② □선보다 파장이 긴 전자파를 X선이라 부른다.

③ 특성X선은 원자에서 방출된다.

④ K-X선의 파장은 원자번호의 감소와 함께 짧아진다.

(답)③

(문제) □선에 관한 다음의 설명 중 올바른 것끼리 짝지은 것은?(일본방사선취급주임자문제)

A. □선의 에너지 손실은 에너지 전이계수를 나타낸다.

B. □선의 W치는 □선의 최대에너지에 크게 의존한다.

C. □선과 원자핵의 전장에 의하여 제동방사선이 방출된다.

D. □의 에너지 손실에 크게 기인하는 과정은 궤도전자와의 비탄성 산란이다.

① A, B    ② A, C    ③ B, C    ④ B, D    ⑤ C, D

(답)⑤

(문제) 광전효과에 관한 다음의 설명 중 올바르게 짝지은 것은?(일본방사선취급주임자문제)

A. 광전효과는 바깥쪽의 궤도전자일수록 작용하기 쉽다.

B. 물질의 표면에서 광전효과가 일어난 경우는 에너지 흡수량은 K-X선의 에너지 몫만큼 작아지는 경우가 있다.

C. 광전효과는 광자에너지가 궤도전자의 결합에너지보다 조금 클 때에 갑자기 증대한다.

D. 광전효과의 선감쇠계수는 매질원자번호의 제곱에 비례한다.

① A, B    ② A, C    ③ A, D    ④ B, C    ⑤ B, D

(답)④

(문제) 5.3 MeV의 에너지를 가진 □선의 실리콘(밀도 2.33 g/□)속에 대한 비정(□m)으로 가장 가까운 것은?(일본방사선취급주임자문제)

① 1.5    ② 5.0    ③ 20.0    ④ 50.0    ⑤ 150.0

(답)③

(문제) 다음중 전자의 결합에너지가 관계하지 않는 것은?(일본방사선취급주임자문제)

① 내부전환전자의 에너지

② 오제전자의 에너지

③ 특성 X선의 에너지

④ 컴프턴엣지의 에너지

⑤ 저 에너지 광자스펙트럼 측정에서 에스케이피크의 에너지

(답)④

(문제) 양(+)전자의 소멸과정에서 전체의 소멸에너지 및 두 □선의 방출방향을 짝지은 것이다. 올바른 것은?

① 0.51MeV - 360 °    ② 0.51MeV - 180 °

③ 1.02MeV - 180 °    ④ 1.02MeV - 360 °

(답)③

(문제) 에너지가 ( 1 ) MeV 이상의 광자는 원자핵의 근방을 지나가면 전기장내에서 ( 2 )전자와 음전자의 쌍을 만들어 그 자신은 ( 3 ) 한다. 이때 이들 전자가 갖는 전운동에너지는 입사광자의 에너지를 3 MeV라 하면  ( 4 )이다.

(답)(1) 1.02 (2) 양 (3) 소멸 (4) 1.98

(문제) 입사[eqn: gamma]선이 1 MeV일 때, 컴프턴 산란을 받는 반도(recoil)전자의 최대에너지를 구하면?

① 1 MeV    ② 0.203 MeV    ③ 0.797 MeV    ④ 0.5 MeV

(답)③

(문제) □선의 물질과의 상호작용에서 E□가 0.4 MeV로부터 1.02 MeV까지 증가할 때 감소되는 것은?

① 전자쌍생성    ② 컴프턴산란    ③ 광전효과    ④ 전자쌍생성과 광전효과

(답)③

(문제) 광자와 물질과의 상호작용에 관한 설명 중 올바른 것끼리 짝지은 것은?(일본방사선취급주임자문제)

A. 광자의 감쇠비율은 선감쇠계수 또는 질량감쇠계수로서 나타낸다.

B. 광자의 평균자유행로는 평행선속내의 광자수가 1/e로 감소할 때까지의 거리에 상당한다.

C. 감쇠계수는 광전효과와 컴퓨턴효과에 의존하지만, 전자쌍생성에는 의존하지 않는다.

D. 물질의 질량감쇠계수는 그 물질의 상태에 따라 다른다.

① A와 B   ② A와 C   ③ B와 C   ④ B와 D   ⑤ C와 D

(답)①

(문제) 컴프턴산란에서 반도되는 전자의 최대에너지와 광전피크와 에너지간격은 입사 □선의 에너지가 높으면 다음의 어느 에너지(MeV)에 근접하는가?(일본방사선취급주임자문제)

① 0.511/4    ② 0.511/2    ③ 0.511    ④ 0.511×2    ⑤ 0.511×4

(답)②

(문제) 하전입자에 대한 설명이다. 다음 중 옳지 않은 것은?

① 하전입자가 물질과 상호작용하지 않고 지나갈 확률은 결코 없다.

② 비정의 단위는 g/□을 사용한다.

③ 비정과 LET는 반비례관계에 있다.

④ LET와 비전리는 반비례관계에 있다.

(답)④

(문제) 다음은 □선에 대한 설명이다. 옳지 않은 것은?

① 외부피폭에 대한 □선의 차폐는 고려할 필요가 거의 없다.

② 체내피폭시 가장 문제시 되는 방사선이다.

③ □선은 비전리가 작기 때문에 위험하다.

④ □선이 에너지를 손실하는 과정은 거의 대부분이 비탄성산란이다.

(답)③

(문제) 공기중의 비정이 103 □인 베타선을 A1 판으로 차폐하려고 한다.  A1 판의 두께를 얼마로 하면 되는가?  단, 공기 및 A1의 밀도는 각각 1.293×10-3(g/□) 이다.

① 1.23 □    ② 2.7 □    ③ 0.48 □    ④ 0.24 □

(답)③

(문제) 다음 보기중 속중성자와 충돌하여 가장 효율적으로 에너지를 잃게 하는 것은?

① 수소  ② 헬륨  ③ 네온  ④ 알곤  ⑤ 철

(답)①

(문제) □선이 물질중에서 에너지손실에 가장 크게 기여하는 과정은? (RI 1991, RI 1993)

① 원자핵과의 탄성산란       ② 원자핵과의 비탄성산란

③ 궤도전자와의 탄성충돌     ④ 궤도전자와의 비탄성충돌

(답)④

(문제) 열중성자의 에너지는?

① 0.01 eV 이하    ② 0.01 ∼ 0.1 eV    ③ 0.1 ∼ 10 keV    ④ 0.1 MeV 이상

(답)②

(문제) 다음의 용어중 □선 및 □선이 어느쪽이나 관계가 없는 것은?

① 브래그곡선    ② 비정    ③ 간접전리방사선    ④ □선

(답)③

(문제) □-선과 물질과의 상호 작용에 대하여, A∼D 에 나타낸 현상을 올바르게 짝지은 것은?

A. 광전효과   B. 물질소멸  C. 전리작용  D. 제동방사

① A와 B   ② B와 C   ③ C와 D   ④ A와 D

(답)③

(문제) 다음의 짝맞춤에서, 직접 관련이 없는 것은?

① 비전리 - 브래그곡선         ② 고속전자 - 다중산란

③ 내부전환전자 - 선스펙트럼   ④ 중성자 - 저지능

(답)④

(문제) LET에 관한 설명이다. 올바른 것은?

① 흡수선량의 단위에 대한 일종의 기호이다

② 하전입자의 비적에 따라 단위길이당 전달되는 에너지이다.

③ 하전입자의 비정을 나타내는 기호이다.

④ 등가선량을 산출할 때 흡수선량에 곱해주는 보정계수이다.

(답)②

(문제) 다음의 물리량중 중성자는 직접 관계가 없는 것은?

① 플루엔스    ② 운동에너지    ③ 정지질량    ④ 선에너지전달

(답)④

(문제) P-32에서 방출되는 □선(최대에너지 1.71MeV)의 Al(밀도 2.7g/□)중에서의 비정은 몇 □인가? (RI 1991)

① 0.294 □    ② 2.7 □    ③ 0.48 □    ④ 0.24 □

(답)①

(문제) □선이 물질과의 상호작용으로 인해 발생되는 현상이 아닌 것은?

① 비탄성산란  ② 제동복사  ③ 탄성산란  ④ 양전자소멸  ⑤ 체렌코프현상

(답)③

(문제) 다음은 Bragg곡선에 대한 설명이다. 옳은 것은?

① □선은 정지하기직전에 비전리가 최대가 된다.

② 비전리가 크다는 말은 에너지손실이 작다는 의미이다.

③ 비정과 비전리는 비례관계에 있다.

④ 비정은 비전리와 W치와의 곱이다.

(답)①

(문제) 중성자와 물질과의 상호작용에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 중성자의 탄성산란은 반응전, 후의 운동량과 운동에너지의 합이 보존되는 산란을 말한다.

② 탄성산란과 비탄성산란의 차이점은 반응전, 후의 운동량의 합이 보존되는냐, 아니냐하는 차이이다.

③ 중성자포획반응을 일명 (n,□)반응이라고 한다.

④ 핵분열시에는 중성자가 방출된다.

(답)②

(문제) 다음중 □선의 차폐물질 또는 그 조합으로 적당한 것은?

① Pb   ② 프라스틱   ③ Pb + 프라스틱   ④ 알루미늄 + 철   ⑤ 철

(답)④

(문제) 다음중 옳지 않은 것을 고르시오.

① 광자의 차폐에는 밀도가 큰 물질이 좋다.

② 광자의 차폐에는 원자번호가 큰 물질이 유효하다.

③ 물질의 두께가 두꺼울수록 광자의 차폐능은 좋아진다.

④ 동일한 방사선에 대하여 물질의 반가층이 클수록 차폐의 공간적인 측면에서 더 유리하다.

(답)④

(문제) □선의 감쇠식에서  에서 [eqn: rmI = I_0 e^-□t]에서 □t 값이 다음 중에서 차폐능력이 크지는 조건은?

① 0.5      ② 1.0      ③ 1.5      ④ 1.7      ⑤ 2.0

(답)⑤

(문제) 1 MeV의 에너지를 갖는 □선의 가느다란 빔이, 두께 1 mm의 Al (밀도2.7 g/□)에 입사하였다. 투과한 □선의 비율로서 올바른 것은? (단, 질량감쇠계수는 6.1□10-2 □/g이다.)

① 0.007       ② 0.016       ③ 0.983       ④ 0.993

(답)③

(문제) 콘크리트에 입사한 1.3 MeV의 □선이 최초로 상호작용을 일으키는 데 까지 통과하는 거리의 평균치는? (단, 콘크리트 밀도와 1.3 MeV □선의 질량감쇠계수는 각각 2,350 kg/□, 0.0061 □/□이다)

① 0.05 m     ② 0.07 m     ③ 0.1 m     ④ 0.15 m

(답)②

(문제)□선의 초기방사능을 1/16으로 줄일려고 한다. □선의 에너지는 1 MeV이고 차폐물질로서 납을 사용하고자 한다면 몇 HVL이 필요한가?

(단, 납의 질량감쇠계수[eqn: rm{({mu}/rho)}=0.038 ~□/g], 납의 밀도[eqn: rmrho=11.34~g/□]이다.) (RI 1999)

① 2 HVL   ② 3 HVL   ③ 4 HVL   ④ 5 HVL

(답)③

(문제) 서로 다른 차폐체가 중첩되어 있을 때 차폐식으로 옳은 것은?

① [eqn: rmI= { I}_{0 } { e}^{-( { □}_{1 } { t}_{1 } TIMES { □}_{2 } { t}_{2 } TIMES { □}_{3 } { t}_{3 }) }]       ② [eqn: rmI= { I}_{0 } { e}^{-( { □}_{1 } { t}_{1 } TIMES { □}_{2 } { t}_{2 } TIMES { □}_{3 } { t}_{3 }) }]

③ [eqn: rmI= { I}_{0 }( { e}^{- □_1 t_1 } +e^{- □_2 t_2 }+e^{ -□_3 t_3 } )]     ④[eqn: rmI= { I}_{0 } { e}^{-( { □}_{1 } { t}_{1 }+{ □}_{2 } { t}_{2 }+{ □}_{3 } { t}_{3 }) }]

(답)④

(문제) 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

① 1/10가층은 반가층보다 크다.

② 평균자유행로(두께)는 반가층보다 크다.

③ 1/10가층은 평균자유행로(두께)보다 크다.

④ 평균자유행로(두께) × 0.693 = 1/10가층이다.

(답)④

(문제) 다음은 Build up effect에 대한 설명이다. 옳지 않은 것은?

① □선과 물질과의 상호작용에 의해 2차적으로 발생되는 광자에 대해 보정하는 양이다.

② 축적인자는 항상 1보다 같거나 작다.

③ 축적인자에 영향을 주는 요인으로 □선의 에너지, 흡수체의 종류, 두께, 선원의 기하학적구조가 있다.

④ 빌드업을 고려한 감쇠식은[eqn: rmI= B□{ I}_{0 } { e}^{-□t }]이다.

(답)②

(문제) 다음의 차폐에 관한 설명중 올바른 것은?

① Ra-Be 중성자 선원의 차폐에는 □선의 차폐를 고려할 필요가 없다

② □+선원의 차폐에는 □+선과 같은 에너지를 갖는 □-선의 차폐체두께와 같으면 된다.

③ 32P의 차폐는 32P의 □-선에 대한 최대비정과 같은 두께의 납으로 선원을 차폐하면 된다.

④ 넓은 선속의 □선에 대한 차폐계산시에는 광자의 재생계수를 고려한 감쇠식을 사용하여야 한다.

(답)④

(문제) 다음의 핵 반응에서 ( ) 속에 들어갈 핵종은?

7Li + 1H→ ( ) + 4He

① 6B	② 4He     ③ 3He      ④ 3H

(답)②

(문제) 다음의 핵반응식중, 핵융합 반응은?

① 35Cl + 2H →  36Cl + 1H

② 3H + 2H → 4He + n

③ 235U + n → 92Sr + 142Xe + 2n

④ 197Au + n →  198Au + □

(답)②

(문제) 다음의 핵반응식중, 반응전후에서 Z(원자번호)가 1, 질량수(A)가 2 감소하는 것은?

① ( n , □)    ② (□ , n )    ③ (□ , p )    ④ ( d , □)

(답)④

(문제) 다음의 핵 반응 중 최초의 핵반응은?

① Be (□ , n ) C   ② N (□ , p ) O   ③ Li ( p , □) He   ④ Ae ( n , □) Al

(답)②

(문제) 핵반응 27Al + □ = 31P 에서 생성된 복합핵 P의 여기에너지를 구하면?

(4He의 질량 4.0026 u, 27Al의 질량 26.9815 u, 31P의 질량 30.9793 u 그리고 □입자의 입사 에너지는 87%정도가 여기 에너지로 소비된다.) (RI1990)

① 3.8899 MeV  ② 4.0003 MeV  ③  2.4219 MeV  ④ 6.8 MeV

(답)①

(문제)[eqn: rm `_{3}^{7 } {Li } (p~,~n) `_{4}^{7 } {Be }] 반응의 반응 문턱값(Eth)을 구하면?.

(단,[eqn: rm `_{ }^{7 } {Li } =7.0160045~u, `_{ }^{7 } {Be } =7.0169297~u] 이다.) (RI1990)

① 2.1659 MeV  ② 2.4647 MeV  ③  4.4.3308 MeV  ④ 4.955 MeV

(답)②

(문제) 핵 반응 235U + n → 236U + □를 나타낸 설명에서, 가장 올바른 것은?

① 중성자의 탄성산란        ② 중성자의 비 탄성산란

③ 중성자의 포획반응        ④ 중성자의 핵분열반응

(답)③

(문제) 입사에너지에 따르는 어느 핵반응의 반응단면적의 변화관계곡선을 무엇이라고 하는가?

① 반응도곡선     ② 감도곡선     ③ 여기곡선     ④ 방사능감쇠곡선

(답)③

(문제) 다음 중 연료친물질인 것은?

① 232Th, 238U      ② 233U, 235U       ③ 235U, 239Pu        ④ 233U, 239Pu

(답)①

(문제)[eqn: rm`_{ 92}^{238 } {U }]은 붕괴를 계속하여[eqn: rm `_{ 82}^{ } {Pb }]의 동위원소로 되는데, 이때 납의 질량수와 □, □붕괴의 횟수를 순서대로 나열한 것으로 맞는 것은?

① 206, 6회, 8회    ② 208, 8회, 6회    ③ 208, 6회, 8회    ④ 206, 8회, 6회

(답)④

(문제) 아래의 방사성핵종 중 우주선에 의해 유도된 것이 아닌 것은?

① 3H           ② 14C              ③ 32P              ④ 137Cs

(답)④

(문제) 아래의 네가지 천연방사성 계열 중 실제로 현재에는 천연에 존재하지 않는 것은?

① 4n + 0       ② 4n + 1          ③ 4n + 2          ④ 4n + 3

(답)②

(문제) 계열을 이루는 자연방사성핵종이 가지는 공통점이 아닌 것은?

① 반감기가 매우 길다.

② 붕괴도중에 반드시 라돈기체가 존재한다.

③ 최종핵종은 Pb 이다.

④ 원자번호가 모두 92을 초과하는 원소들이다.

(답)④

(문제) 다음 중, 인공방사성핵종만을 나열한 것은?(일본방사선취급주임자문제)

A. 40K     B. 63Ni     C. 131I     D. 210Po

① A, C, D    ② A, B    ③ B, C    ④ D    ⑤ A, B, C, D

(답)③

(문제) 다음 핵종의 관계에서 무담체 상태에서 비방사능(Bq/g)이 큰 것부터 나열한 것은? 단, 각 핵종의 반감기는 85Kr : 10.76년, 192Ir : 73일, 241Am : 432.2년이다.(일본방사선취급주임자문제)

① 85Kr > 192Ir > 241Am

② 241Am > 192Ir > 85Kr

③ 192Ir > 241Am > 85Kr

④ 192Ir > 85Kr > 241Am

(답)④

(문제) 방사평형에 있는 Y-90 의 방사능이 3.7 x 108 Bq 이라면 64시간후의 Y-90의 방사능은? (90Sr(28.8년) → 90Y(64시간) → 90Zr(안정))

① 9.3 × 107 Bq   ② 3.7 × 108 Bq   ③ 7.4 × 108 Bq   ④ 1.85 × 108 Bq   ⑤ 3.7 × 109 Bq

(답)②

(문제) 아래에서 일시방사평형의 예를 2가지 지적하여라.

①	[eqn: rm {}^90 Sr]	[eqn: □^-]	[eqn: rm {}^90 Y]	[eqn: □^-]	[eqn: rm {}^90 Zr ~(stable)]
		→		→
		28.8 yr		64 hr

②	[eqn: rm {}^137 Cs]	[eqn: □^-]	[eqn: rm {}^137m Ba]	□	[eqn: rm {}^137 Ba ~(stable)]
		→		→
		30 yr		2.5 min

③	140Ba	□-	140La	□-	140Ce(unstable)
		→		→
		12.8 day		40 hr

④	99Mo	□-	99mTc	IT	99Tc(unstable)
		→		→
		66 hr		6 hr

(답)③④

(문제) 일시방사평형식을 반감기의 비로 나타낼 때 맞는 것은?

①  N1 / N2  =  T2 - T1 / T1

②  N1 / N2  =  T2 - T1 / T2

③  N1 / N2  =  T2 / T2 - T1

④  N1 / N2  =  T2 / T1 - T2

(답)④

(문제) 처음에 딸핵종 90Y (반감기 64시간)을 포함하지 않은 20 Bq의 90Sr (반감기 28.8년) 에서 생성하는 90Y는 32시간후 몇 Bq이겠는가?

① 6 Bq    ② 15 Bq    ③ 20 Bq    ④ 0.4 Bq

(답)①

(문제) 어느 친핵종과 방사평형을 이루는 딸핵종이 있다. 딸핵종을 쉽게 분리해내는 장치와 그 분리조작이 맞게 조합된 것은?

① RI 발생기 - 추적 (tracing)       ② 친핵종 분리기 - 밀킹 (milking)

③ RI 발생기 - 밀킹 (milking)       ④ 친핵종 발생기 - 용출 (elution)

(답)③

(문제) 다음 친핵종-딸핵종 조합 중 밀킹에 의한 딸핵종의 분리가 안되는 것은?

① 137Cs - 137mBa   ② 99Mo - 99mTc   ③ 90Sr -90Y   ④ 131Te - 131I

(답)④

(문제) 다음 중 영속 방사평형은 어느 것인가?(RI 1992)

(단, T1은 모핵의 반감기이고 T2는 낭핵의 반감기이다.)

① T1 > T2  ② T1 < T2  ③ T1 >> T2  ④ T1 << T2

(답)③

(문제) 영속평형을 이루고 있는 두 핵종 사이에 그 값이 같아지는 것은? (RI 1993)

① 원자번호     ②반감기     ③ 붕괴상수     ④ 방사능

(답)④

(문제) 아래의 방사성붕괴그림(decay scheme)에서 Y의 질량수는 (가)이다. Y를 90Sr로부터 분리하지 않고 오랫동안 방치했을 때 90Sr만의 방사능이 50 mCi였다면 Y의 방사능은 (나)mCi이다. 그렇다면 115.2년 후의 Y의 방사능은 (다)mCi일 것이며, 같은 시간 경과 후 이 계의 전체 방사능은 (라)mCi일 것이다.

다음중 ( )안의 내용을 풀이한 것이다. 틀린 것은?

① 가-90      ② 나-50      ③ 다-0      ④ 라-6.2

(답)③

(문제) 과도평형상태에서는 딸핵종의 방사능이 어미핵종의 방사능보다(   )지며 이것을 그 정도는 (    )이다. 괄호안에 들어갈 내용으로 적합한 것은?

① 커, □1N2    ② 작아, □1N2   ③ 커, □2N1   ④ 작아, □2N1

(답)①

(문제) 세포가 [eqn: □]선에 조사받았을 때 4단계의 생물학적 변화과정을 유발한다. 이 과정중 발생시간이 가장 짧은 것은?

① 초기 방사선의 물리적 과정    ② 방사선의 물리·화학적 과정

③ 방사선의 화학적 과정         ④ 생물학적 과정

(답)①

(문제) 방사선의 생물학적 작용 발현순서의 일부분으로 맞는 것은?

① 피폭 □ 전리, 여기 □ 분자변화 □ 손상

② 피폭 □ 전리, 여기 □ 손상 □ 분자변화

③ 피폭 □ 세포장해 □ 장기장해 □ 전리, 여기

④ 피폭 □ 장기장해 □ 세포장해 □ 분자변화

(답)①

(문제) 137Cs의 물리적반감기는 30.2 년이고, 생물학적반감기는 70 일이다. 유효반감기는 얼마인가?(RI 1992)

① 21.1 일     ② 69.56 일     ③ 0.074 일     ④ 0.0144 일

(답)②

(문제) RI의 유효반감기는 어떻게 표시되는가? 단,  Te, Tp, Tp는 각기 유효반감기, 물리적 반감기, 생물학적 반감기이다.

① 1/Te = TpTb / (Tp + Tb)      ② Te = Tb/Tp

③ 1/Te = (Tb + Tp) / TbTp      ④ Te = TpTb

(답)③

(문제) 태아 피폭에 관한 다음 서술 중 맞는 것끼리의 조합은?(일본방사선취급주임자문제)

A. 착상전기는 수정으로부터 9일째까지이며, 그 시기의 피폭에 의해서는 기형 발생위험이 크다.

B. 기형발생의 문턱선량은 0.1∼0.25 Gy이다.

C. 기관형성기는 수정후 2∼8주의 시기이며, 그 시기의 피폭으로는 방사선장해가 발생되기 어렵다.

D. 태아기는 수정후 8주부터 출생까지의 시기이며, 그 시기의 피폭으로는 발육지연의 위험이 높다.

① A, B   ② A, C   ③ B, C   ④ B, D   ⑤ C, D

(답)④

(문제) 다음의 방사선장해에 대한 짝맞춤 중에서 문턱선량이 있는 것은?(일본방사선취급주임자문제)

① 불임과 탈모          ② 탈모와 갑상선암          ③ 갑상선암과 피부궤양

④ 피부궤양과 백혈병    ⑤ 백혈병과 불임

(답)①

(문제) 다음의 조직 중 방사선감수성이 가장 높은 것은?(일본방사선취급주임자문제)

① 골수    ② 난소    ③ 고환    ④ 근육

(답)①

(문제) 다음 중 방호안경을 착용하고 작업하여야 하는 작업자로서 가장 적당한 것을 골라라.(RI 1993)

① 개봉된 삼중수소 취급자        ② 진단용 X선 기사

③ 시계 147Pm 야광도료 작업자    ④ 비밀봉 알파선 방출핵종 취급자

(답)④

(문제) 방사선의 영향에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

① 결정론적 영향은 심각도가 선량에 비례하며 발단선량이 존재한다.

② 결정론적 영향은 일반적으로 만성이다.

③ 확률론적 영향은 발생확률이 선량에 비례하며 발단선량을 없다.

④ 확률론적 영향은 타원인으로 인한 영향과 구별이 불가능하다.

(답)②

(문제) 분자수준의 장해가 임상적장해로 발전하는 과정을 표시한 것이다. 다음 (   )안에 알맞은 말을 써라.

분자수준의 손상	세포수준손상		임상적 장해	방사선의 영향
DNA 이중고리 절단	( ① )	생식세포	유전적 손상	( ③ )
		체 세 포	암
	세포치사	생식세포	( ② )	( ④ )
		체 세 포	장기/조직 장해

(답)

분자수준의 손상	세포수준손상		임상적 장해	방사선의 영향
DNA 이중고리 절단	( 돌연변이)	생식세포	유전적 손상	(확율적 영향)
		체 세 포	암
	세포치사	생식세포	(불임)	(결정적 영향)
		체 세 포	장기/조직 장해

(문제) 방사선의 생물학적 작용의 특징이 아닌 것은?

① 피폭의 무지각성  ② 장해의 지발성  ③ 증상의 특이성  ④ 임상경과의 복잡성

(답)③

(문제) 전신피폭선량과 장해발생빈도와의 관계를 나타내었다. 옳게 짝진 것은?

	확률적 영향	결정적 영향
①	일시적 불임	백혈병
②	백혈병	급성치사
③	백혈병	말초혈염색체이상
④	급성치사	말초혈염색체이상

(답)②

(문제) 인체의 반치사선량LD50(30)은 다음 중 어느 것에 가까운가?

① 1 Gy     ② 2 Gy     ③ 3 Gy     ④ 4 Gy

(답)④

(문제) 방사선에 의한 염색체 이상이 아닌 것은?

① 합성(synthesis) ② 역위(inversion) ③ 중복(duplication) ④ 전좌(translocation)

(답)①

(문제) 방사선의 세포치사에 영향을 미치는 요인으로 맞지 않는 것은?

① 표적입자농도가 작으면 치사영향도 작다.(희석효과)

② 온도가 낮으면 치사영향은 크다.(온도효과)

③ 산소가 많을 때 치사영향은 크다.(산소효과)

④ 선량율에 따라 치사영향도 달라진다.(선량율효과)

(답)②

(문제) 동일한 선량을 조사하였을 때에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 전신조사가 국부조사에 비해 손상이 크며 이 경우[eqn: rm LD_50(30)]의 값이 낮아진다.

② 선량률이 높은 경우가 손상이 적으며 이 경우[eqn: rm LD_50(30)]의 값이 커진다.

③ 고온에서 방사선을 조사하면 손상이 크며 이 경우[eqn: rm LD_50(30)]의 값이 낮아진다.

④ 저산소 조건에서 조사한 경우가 손상이 적으며 이 경우[eqn: rm LD_50(30)]의 값이 커진다.

(답)②

(문제) 방사선감수성에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

① 방사선감수성은 세포분열중에 방사선피폭을 받았을 경우 높으므로 세포분열빈도가 높을수록 방사성감수성은 커진다.

② Bergonie-Tribondeau의 법칙이란 증식활동이 많을수록 미분화된 세포일수록 세포의 방사선에 대한 감수성이 높다는 이론이다.

③ 세포분열주기에 있어서 방사선이 조사된 시기에 따라 방사선감수성은 관계없다.

④ M 기 (세포분열기) 가 가장 방사선감수성이 높고 S 기 (DNA 합성기) 가 가장 방사선감수성이 낮다.

(답)③

(문제) 다음은 인체의 조직, 장기를 □선에 대한 감수성이 높은 순서대로 나열하였다. 옳은 것을 골라라.

① 뼈>소장>피부>조혈조직     ② 조혈조직>피부>소장>뼈

③ 조혈조직>소장>뼈>피부     ④ 소장>조혈조직>피부>뼈

⑤ 조혈조직>소장>피부>뼈

(답)⑤

(문제) 개체의 방사선감수성을 결정짓는 주요한 요소가 아닌 것은?

① 동물의 종류        ② 성별          ③ 연령

④ 체중               ⑤ 건강상태

(답)④

(문제) 사람의 생식소가 1회 피폭시 영구불임이 되는 선량은? (SRI2001)

① 2 Gy    ② 5 Gy    ③ 8 Gy    ④ 10 Gy

(답)②

(문제) 방사선의 인체의 영향과 가장 관계가 먼 것은?

① 산소 및 온도조건          ② 기초대사율

③ 선량 및 선량률            ④ 유전적 조건

(답)②

(문제) 중성자방사화분석에 있어서 일반적 장점이 아닌 것은?

① 재현성이 좋다.

② 감도가 높다.

③ 동시분석 및 비파괴분석이 가능하다.

④ 시료의 화학형에 무관하다.

(답)①

(문제) 어느 대상으로 하는 RI와 함께 따라다니면서 공존할 가능성이 있는 핵종을 제거하고 대상으로 하는 RI를 용액 속에 남게 할 목적으로 수산화알루미늄 등을 가하는데 이와 같은 물질을 무엇이라고 하는가?

① 홀드백캐리어 (hold back carrier)     ② 스캐벤저 (scavenger)

③ 콜렉타 (collector)                    ④ 동위원소담체 (isotope carrier)

(답)②

(문제) 정제한 후 2주일 이상 방치된 144Ce(T=284 day) 1 mCi가 있다. 284 일 후의 딸핵종 144Pr(T=17.3 min)의 방사능과 비방사능에 관한 설명중 옳은 것은?

① 0.5 mCi, 처음의 1/2         ② 1 mCi, 처음과 같다.(불변)

③ 0.5 mCi, 처음의 1/2         ④ 0.5 mCi , 처음과 같다.(불변)

(답)④

(문제) 무담체(carrier free)와 비방사능(specific activity : Ci/g)원자의 관계가 맞게 표시된 것은?

① 무담체 - 비방사능이 매우 낮은 상태

② 무담체 - 비방사능이 최대로 높은 상태

③ 무담체 - 비방사능과는 무관

④ 무담체 - 담체가 거의 없어서 비방사성이다.

(답)②

(문제) 다음중 무담체(carrier free) 또는 비방사능이 높은 핵종을 원리상 생성할 수 없는 핵반응은?

① (n,p)반응     ② (n,□)반응     ③ (n,□)반응     ④ 핵분열반응

(답)③

(문제) 14C의 반감기는 5730년이다. 14C의 비방사능은?

① [eqn: rm 1.7×{10^11} Bq/g]   ② [eqn: rm 3.4×{10^11} Bq/g]   ③ [eqn: rm 1.6×{10^15} Bq/g]   ④ [eqn: rm 3.2×{10^15} Bq/g]

(답)①

(문제) 방사선화학에서의 □G값□의 정의로 맞는 것은?

① 어떤 계에 100 V의 전류가 흐르는 것

② 어떤 계에 100 eV의 방사선 에너지가 흡수될 때 생성되는 원자수 또는 분자수

③ 어떤 계에 100eV의 방사선 에너지가 흡수되어 일어나는 전기적 효과

④ 어떤 계에 흡수되는 방사선의 양

(답)②

(문제) 어느 기체의 W값이 33 eV일 때 기체이온생성의 G값은?

① 33 eV     ② 33 개     ③ 3개/100eV     ④ 3 □/J

(답)③

(문제) 중성자방사화분석에서 방사화를 나타내는 식은?

①[eqn: rm A=n sigma phi(1-{e^-lambdat})]   ②[eqn: rm A=n sigma phi(1+{e^-lambdat})]   ③[eqn: rm A=n sigma phi(1-{e^lambdat})]   ④[eqn: rm A=n sigma phi(1+{e^lambdat})]

(답)①

(문제) 중성자조사에 의한 방사성동위원소의 생산에 적용되는 기본식에서 포화계수는[eqn: rm(1-e^-lambdat )]이다. 중성자 조사시간이[eqn: rm t APPROX 0]와[eqn: rm t -> INF]일 때 포화계수는?

①[eqn: rm lambdat,~1]     ②[eqn: rm 1-lambdat,~lambdat]     ③[eqn: rm 1,~e^-lambdat]     ④[eqn: rm lambdat,~e^-lambdat]

(답)①

(문제) 원자량이 100인 단원소 타겟 1 □g (중성자 포획단면적 : 0.2 b)에 중성자플루언스율[eqn: rm 1 TIMES 10^12~ □^-1 ·sec^-1]로 생성핵의 반감기 시간 만큼 조사할 때 생성방사능(Bq)에 가장 가까운 값은?

① 1 × 1021     ② 6 × 102     ③ 1.2 × 103     ④ 1.2 × 104

(답)②

(문제) 방사선의 간접효과를 일으키는 원인을 제공하는 최초의 물질로서 인체내에서 가장 중요한 역할을 하는 것은?(SRI2001)

① 염색체    ② 과산화수소(H2O2)    ③ 물     ④ 산소(O2)

(답)③

(문제) 물분자의 방사선분해에 의해 생성되는 1차유리기중 생물학적 손상 측면에서 기여도가 가장 큰 것은 다음 중 어느 것인가?

①[eqn: rme_aq^-]          ②[eqn: rmH CDOT]          ③[eqn: rmOH CDOT]          ④[eqn: rmO_2^-]

(답)③

(문제) 반도효과(Recoil effect)를 이용한 분리법은?(SRI2001)

① 방사콜로이드법   ② 질라드-챌머법   ③ 스케벤저   ④ 용액잔류법

(답)②

(문제) I-131 에 I-127 를 첨가했을 때 변화되는 것은?

① 방사성핵종 순도   ② 비방사능   ③ 전체 방사능   ④ 화학적 순도

(답)②

(문제) 방사성핵종순도(RNP)와 방사화학적순도(RCP)에 관한 아래 서술 중 맞는 것은?

( )는 방사능 %이다.

① 131IO3(50%) + 131I-(50%)일 때 131I의 RNP=100%이다.

② 131IO3(50%) + 131I-(50%)일 때 131IO3의 RCP=100%이다.

③ 131IO3-(50%) + 99mTcO4(50%)일 때 131IO3-의 RNP=100%이다.

④ 131IO3-(100%) + 127IO3-(0%)일 때 131IO3-의 RNP=50%이다.

(답)①

(문제) 방사성표지화합물의 불안정요인중 방사성붕괴에 의하여 화학적 결합상태가 달라져 분해하는 현상으로 외적요인과 무관한 반응은?

① 1차내부효과   ② 1차외부효과   ③ 2차방사선효과   ④ 화학적분해효과

(답)①

(문제) 다음은 activable tracer에 대한 설명이다. 옳지 않은 것을 고르시오.

① 후방사화법이라고도 한다.

② 열중성자방사화단면적이 크고 반감기가 짧은 □선을 방출하는 핵종이 이상적이다.

③ 추적자로서 비방사성물질인 Sm, Eu, Gd, Dy등의 희토류원소를 사용한 후 시료를 방사화한다.

④ 일반공중이나 환경의 방사선영향을 주지 않는 방법이다.

(답)②

(문제) RI 트레이서 요건이 아닌 것은?

① 이용중 동위원소교환이 되지 않을 것.

② 표지위치를 알 수 있는 것일 것.

③ 동위원소효과가 있을 것.

④ 방사선효과가 없을 것.

(답)③

(문제) 보기는 (   )안에 들어갈 말을 기술하였다. 올 바르지 않는 것은?

아보가드로수란 1 □속에 ( ① ) 개의 원자나 분자수가 존재함을 의미한다. 이를테면 235U 1 □은 ( ② )g 이며 이 ( ② ) g속에는  6.02 × 1023 개의 원자수가 존재함을 의미한다. H2O의 경우 분자량이 18이므로 H2O의 1 □은 ( ③ )g이며 이 속에는 6.02 × 1023 개의 H2O 분자수가 존재한다. 또한 이 속에는 수소(H)의 원자수가 ( ④ )개 존재하며, 산소(O)의 원자수가 ( ⑤ ) 개가 존재한다.

ⓛ 6.02 × 1023     ② 235     ③ 18     ④ 6.02 × 1023     ⑤ 6.02 × 1023

(답)④

방사선취급기술

(문제) 불감시간이 100 □s인 GM계수관에서 그 계수율이 500 cps일때 불감시간에 기인하는 계수손실율은 몇 %인가 ?(RI1990, RI1995)

① 1%        ② 10%        ③ 5%        ④ 20%

(답)③

(문제) GM 계수관에서 불감시간이 생기는 이유와 직접 관계되는 것은? (RI1991)

① 전자의 이동속도 ② 충전가스의 종류 ③ 양이온의 공간전하량 ④ 방사선의 종류

(답)③

(문제) 다음중 BF3 계수관과 직접 관계가 없는 것은? (RI1990)

① (n, □)반응   ② 비례계수관   ③ 광전효과   ④ 펄스 출력신호

(답)③

(문제) 다음 중 방사선의 검출에 직접 관계가 없는 것은?

① 전리작용   ② 여기작용   ③ 콤프톤산란   ④ 광전효과   ⑤ 러더포드 산란

(답)⑤

(문제) 다음의 방사선과 검출기사이에 직접 방사선에너지를 측정할 수 없는 것은?

① □선 : Si 반도체 검출기          ② □선 : GM 계수관

③ □선 : Ge 반도체 검출기          ④ □선 : NaI(Tl) 섬광계수관

⑤ 특성 X선 : Si 반도체 검출기

(답)②

(문제) 다음중 혼합방사선장에서 조사선량율을 측정하기에 가장 적합한 검출기는 어느 것인가?

① 공기전리함   ② GM계수관   ③ ZnS(Ag)섬광검출기   ④ NaI(Tl)섬광검출기

(답)①

(문제) GM계수관의 특성에 대한 설명이다. 옳지 않은 것은? (RI1996)

① 플래토우는 짧을수록 좋다.

② 불감시간을 가진다.

③ 계측기형에 따라 수명이 유한하다.

④ 플래토우경사는 낮을수록 좋다.

⑤ □선에너지를 분석할 수 없다.

(답)①

(문제) gas filled detector의 계수율은 인가전압에 따라 그 특성이 변한다. 다음 중 측정에 이용되는 가장 저전압영역과 최초의 전자증폭이 일어나는 영역의 짝으로 맞는 것은?

① 재결합영역, 전리함영역

② 전리함영역, 비례계수영역

③ 재결합영역, 비례계수영역

④ 전리함영역, GM영역

⑤ 재결합영역, GM영역

(답)②

(문제) 다음은 측정기와 그 원리를 연결한 것이다. 관계없는 것끼리 조합된 것은?

① P/D - 기체전리

② 액체신틸레이션검출기 - 섬광작용

③ 반도체검출기 - 방사선손상

④ F/B - 화학작용

⑤ 프리케선량계 - 화학작용

(답)③

(문제) 동일한 방사선원에 대하여 전리함의 포화전류에 영향을 미치지 않는 것은?

① 전리함의 치수   ② 인가전압   ③ 가스의 종류   ④ 가스의 압력

(답)②

(문제) 다음의 전리함에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 1차이온의 전리전류를 측정한다.

② □,□,□선에 대한 선질 특성이 좋다.

③ 비교적 에너지의존성이 좋다.

④ 감도가 좋다.

(답)④

(문제) GM관의 소멸기체의 역할은?

① 2차 전자사태를 유발하는 자외선 발생을 방지한다.

② 2차 전자사태를 유발하는 자외선을 흡수한다.

③ 전자사태 나무의 크기를 제한하여 연속방전을 방지한다.

④ 양이온 충돌로 인한 음극벽의 2차 전자방출을 방지한다.

(답)②

(문제) GM관의 플래토우 경사를 측정하니 6 %이었다면 어떻게 조치하는 것이 좋은가?

① 수명이 다한 것으로 보아 교체한다.

② □2검사를 하여 만족하면 사용 계속한다.

③ 불감시간을 측정하여 200□sec이하이면 계속 사용한다.

④ 인가전압을 낮추어서 사용한다.

(답)②

(문제) 다음 중 중성자검출기로 적합하지 않은 것은?

① BF3 비례계수관               ② LiF(Eu) 섬광검출기

③ 플라스틱신틸레이션카운터      ④ HPGe 검출기

(답)④

(문제) GM 검출기가 선량을 측정하는데 부적절한 기본적인 이유는?

① 사용기체가 공기와 차이가 있다

② 출력펄스가 방사선의 종류나 에너지와 무관하다

③ 기체와 방사선(특히 □선이나 X선)이 반응하는 확률이 낮다

④ 불감시간이 길다

(답)②

(문제) 외삽전리함과 일반전리함의 주된 차이는?

① 보호전극을 사용한다.

② 양극간 간격을 조정할 수 있다.

③ 전극을 외부에서 삽입한다.

④ 입사창이 얇다.

(답)②

(문제) 일반적으로 유기형GM 계수관의 수명은?(RI1990)

① 105 count 정도   ② 108 ∼ 109 count 정도   ③ 영구히 사용가능하다.  ④  5년

(답)②

(문제) 다음중에서 중성자 측정에 사용되는 반응식은?(RI1991)

① 9Be + 2H → 10B + 1n     ② 10B  + 1n → 7Li + 4He

③ 2H  + 3H → 4He + 1n     ④ 4He + 10B → 13N + 1n

(답)②

(문제) 방사선이 기체를 전리하는 경우, 하나의 이온쌍을 만드는데 소요되는 평균에너지는?

① 0.3 eV     ② 3 eV     ③ 30 eV     ④ 300 eV

(답)③

(문제) 공기를 전리기체로 사용한 전리함에 5 MeV의 □입자가 입사하였을 때 생기는 전기량을 구하면? 단, 공기의 W치는 35 eV로 한다.

[eqn: rm ① 1.4×10^5 C ~~~② 1.6×10^-12 C~~~③ 2.285×10^-5 C][eqn: rm~~④ 2.285×10^-14 C]

(답)④

(문제) 평행평판형 펄스전리함에 5.3 MeV의 □선이 입사되었다. 이때 발생되는 출력전압은? 단, 기체의 W 값 : 26 eV, 전기용량 : 10 pF, 전자의 전하 : [eqn: 1.6times10^-19}] C이다.

① [eqn: 2.04times10^5}rm~V]	② [eqn: 3.26times10^-3}rm~V] ③ [eqn: 2.04times10^8}rm~V]	④ [eqn: rm 1.66times10^-6~ V]

(답)②

(문제) 어떤 GM계수관에서 개시전압[eqn: rm V_0 = 960~ V], 동작전압[eqn: rm {V_1}=1000 ~V}], 플래토우의 끝단전압[eqn: rm V_2 = 1340~V]이고, V1에서의 계수율이 3300 cpm, V2에서의 계수율이 3400 cpm 일 때 사용전압은 얼마인가?

① 1170 V   ② 1113 V   ③ 1226 V	④ 1340 V

(답)②

(문제) 비례계수관에 대한 설명 중, 올바르게 짝지어진 것은?

A. 1개의 입사입자에 의하여 계수관 전체에 걸쳐서 방전이 일어난다.

B. 1차 이온쌍의 수에 비례한 펄스파고를 얻을 수 있다.

C. 인가전압에 따라 □선과 □선을 선별측정할 수 있다.

D. BF3계수관은 비례계수관과는 다른 종류이다.

① A와 B         ② A와 C        ③ B와 C        ④ B와 D

(답)③

(문제) 2□가스유입형계수관을 사용한 방사능측정장치가 있다. 이 장치의 계수특성을 RaDEF표준선원으로 테스트하였더니 1100V 및 1700V를 중심으로 하여 2단계의 플래토우 평탄부위가 확인되었다. 다음 설명중 틀린 것은?

① 최초 1,100V 부근에 나타난 평탄부위는 □선에 의해 생성된 이온쌍수이다.

② □선은 비전리도가 낮기 때문에 먼저 나타난다.

③ 2□가스유입형계수관은 비례계수관의 일종이다.

④ 1,700V 부근에 나타난 평탄부위는 (□ + □)선에 의해 기여된 것이다.

(답)②

(문제) GM계수관 앞에 선원 A를 놓고 계수하였을 때 10분간에 55,000 counts가 되었다. 다음에 선원 A와 B를 함께 놓았을 때의 계수는 10분간에 83,000 counts였다. 마지막으로 선원 A를 없애고 선원 B만 계수하였더니 10분간에 30,000 counts의 값을 얻었다. 이 GM계수관의 분해시간은 얼마인가? 단, 자연계수율은 60 cpm이다.

① 280□sec      ② 560□sec       ③ 140□sec      ④ 100□sec

(답)①

(문제) Ge검출기가 Ar가스를 주체로 하는 검출기보다 에너지분해능이 우수한 것은 한 개의 전자·정공쌍을 만드는데 필요한 에너지(□치)가 가스의 W치보다 작기 때문이다. 두가지 경우의 비에 가장 가까운 것은?(일본방사선취급주임자문제)

① 1.5     ② 4.0     ③ 6.5     ④ 9.0     ⑤ 13.0

(답)④

(문제) 다음의 검출기 중 검출기 자체로서 내부증폭작용을 가지고 있는 것끼리 나열한 것은?(일본방사선취급주임자문제)

A. 비례계수관   B. Ge 검출기   C. 전리함   D. GM 계수관   E. 액체섬광검출기

① A, B, C   ② A, B, E   ③ A, D, E   ④ B, C, D   ⑤ C, D, E

(답)③

(문제) 다음 중 1 MeV정도라고 생각되는 □선의 최대에너지를 구하는 방법으로서 가장 적절한 것은?(일본방사선취급주임자문제)

① 단창형 GM계수관으로 알루미늄판에 의한 흡수곡선을 구한다.

② 2□가스플로형 계수관을로 파고분포를 구한다.

③ TLD를 사용하여 글로우곡선을 구한다.

④ NaI(Tl)검출기로 파고분포를 구한다.

⑤ Ge 검출기로 파고분포를 구한다.

(답)①

(문제) 반도체검출기의 특징으로 올바른 것은?

① Ge의 W치는 약 30eV이다.

② 표면장벽형은 □선 측정에 적합하다.

③ 분해시간이 다른 검출기에 비하여 매우 짧다.

④ 에너지 분해능이 나쁘다.

(답)③

(문제) 수 keV 이상의 X선 및 □선의 측정에는 Si검출기보다 Ge검출기가 잘 사용된다. 그 이유로 올바른 것은?

① Ge의 에너지갭은 Si의 그것보다 크다.

② 1개의 전자·정공쌍을 만드는데 필요한 평균에너지는 Ge쪽이 Si쪽보다 크다.

③ Ge의 원자번호가 Si보다 크므로 검출효율이 높다.

④ Si의 고순도결정을 만드는데 어려움이 있다.

(답)③

(문제) 정공(hole)과 관계있는 검출기는?

① 전리함   ② GM계수관   ③ 비례계수관   ④ 반도체검출기

(답)④

(문제) 다음의 방사선계측기에서 보관시 액체 질소로 냉각해야 하는 것은?

① Ge(Li)검출기   ②고순도 Ge검출기   ③ Si표면장벽형검출기   ④ GM계수관

(답)①

(문제) 다음 중 □선에 대한 분해능이 제일 우수한 것은?

① 상온에서의 NaI 검출기     ② 상온에서의 HPGe 검출기

③ 저온에서의 NaI 검출기     ④ 저온에서의 HPGe 검출기

(답)④

(문제) BGO 섬광체의 특성에서 맞는 것은?

① 흡습성이 있다.        ② 유효원자번호가 작다.

③ 밀도가 크다.          ④ 잔광시간이 길다.

(답)③

(문제) 다음의 신틸레이터의 짝맞춤과 관계없는 것은?

① LiI(Eu) 신틸레이터 - 열중성자측정기

② 유기액체 신틸레이터 - 저에너지□선

③ NaI(Tl) 신틸레이터 - □선

④ BGO 신틸레이터 - □선

⑤ ZnS(Ag) 신틸레이터 - □선

(답)④

(문제) 섬광검출기에서 섬광물질이 지녀야할 특성이 아닌 것은?

① 하전입자의 운동에너지를 빛으로 변환하는 효율이 높을 것

② 광출력이 입사방사선의 에너지에 비례할 것

③ 여기전자의 천이가 신속할 것

④ 빛이 전반사되는 확률이 높은 굴절률을 지닐 것

(답)④

(문제) 무기섬광 검출기인 NaI(Tl)의 특성의 설명 중 옳지 않은 것은?

① 조해성이 낮다

② 결정이 약하여 기계적, 열적 충격에 약하다

③ 밀도가 높아 □선 측정효율이 좋다

④ Tl은 발광률을 높히기 위한 activator이다

(답)①

(문제) 액체섬광 검출기의 특성으로 옳지 않은 것은?

① □선 또는 저에너지 □선(H-3 , C-14)의 측정에 매우 효과적이다.

② 액체섬광계수는 시료와 섬광체를 혼합하여 사용할 수 있다.

③ □선 에너지스펙트럼에서 전흡수피크가 잘 나타난다

④ 측정하고자 하는 임의의 크기와 형태의 제작이 용이하다

(답)③

(문제) 섬광물질 및 주요 용도로서 옳지 않은 것은?

① NaI (Tl) : □선 측정      ② CsI (Tl) : □선 측정

③ LiI (Eu) : □선 측정       ④ ZnS (Ag) : □선 측정

(답)③

(문제) □선에 대한 계수효율이 가장 높은 검출기는?

① Ge(Li)반도체검출기  ② GM계수관  ③ ZnS(Ag)섬광검출기  ④ NaI(Tl)섬광검출기  ⑤ PMT

(답)④

(문제) □선에 대한 검출감도가 가장 좋은 검출기의 종류는?(RI1991)

① 전리함   ② GM 계수관   ③ 반도체 검출기   ④ 신틸레이션 검출기

(답)④

(문제) 우물형 NaI(Tl) 검출기의 우물속에 미량의 60Co선원을 놓고 50 keV이상의 펄스를 모두 계측하였다. 이 조건에서 1.17 MeV의 □선에 대한 계수효율은 30 %, 1.33 MeV의 □선에 대한 계수효율은 25 %이다. 이 때의 □선에 대한 계수효율(%)로서 가장 가까운 것은?(일본방사선취급주임자문제)

① 25     ② 30     ③ 48    ④ 50    ⑤ 55

(답)③

(문제) 다음중, □선검출기의 에너지분해능이 높은 것부터 나열한 것은?(일본방사선취급주임자문제)

① NaI(Tl)검출기 > BGO검출기 > CdTe검출기

② CdTe검출기 > NaI(Tl)검출기 > BGO검출기

③ BGO검출기 > CdTe검출기 > NaI(Tl)검출기

④ NaI(Tl)검출기 > CdTe검출기 > BGO검출기

⑤ CdTe검출기 > BGO검출기 > NaI(Tl)검출기

(답)②

(문제) □, □선 측정기인 단창형 GM 계수관과 □선 측정기인 ZnS(Ag) 섬광계수관을 보유하고 있다. 다음 방사성 동위원소중 이들 측정기만을 이용하여 측정이 곤란한 것은?

① H-3        ② Co-60        ③ Sr-90        ④ Po-210

(답)①

(문제) 방사선 측정장치의 구성에서 맞게 배열된 것은?

ⓐ 검출기        ⓑ 파고분석기         ⓒ 계수회로         ⓓ 증폭기

① ⓐ - ⓑ - ⓒ - ⓓ     ② ⓐ - ⓒ - ⓓ - ⓑ

③ ⓐ - ⓓ - ⓑ - ⓒ     ④ ⓐ - ⓒ - ⓑ - ⓓ

(답)③

(문제) 백그라운드 계수율이 4.22 cpm인 계수기로 시료를 30 분간 계수하여 182 카운트 얻었다. 순계수율과 표준편차를 구하여라.

(답)1.85±0.45 (cpm)

(문제) 1 분간 측정하여 100 counts를 얻었다. 이때의 표준오차와 상대오차를 구하라. 또 측정을 100 분간하였을 때는 상대오차는 1 분간 측정한 것의 몇 분의 1이 되는가?

(답)

① 표준오차[eqn: rm = {rootN } over {t } ={ { root100} over {1 } }=10]

② 상대오차[eqn: rm ={1over{rootN} }times100] → 1분간 측정한 값의 1/10로 줄어든다.

1분간 측정하였을 때 상대오차[eqn: rm={1 over root100}times100=10~(%)]

100분간 측정하였을 때 상대오차 [eqn: ={1over{root10000}}times100=1~(%)]

(문제) 1분동안 선원을 계측하여 561 계측치를 얻었다. 그런 후에 이 선원을 제거하고 백그라운드를 1분간 계측하여 410계측치를 얻었다. 선원의 순계수율은?

① 151.0 □ 1 cpm   ② 151.0 □ 6.2 cpm   ③ 151.0 □ 12 cpm   ④ 151.0 □ 31 cpm

(답)④

(문제) 백그라운드의 계수율이 10cpm, 시료의 전계수율이 1000cpm이 되기 위한 시료 계측시간대 백그라운드 계측시간의 가장 효율적인 비는?

① 0.1 : 1   ② 1.0 : 1   ③ 10 : 1   ④ 100 : 1   ⑤ 1000 : 1

(답)③

(문제) 방사선계측때에 1%의 상대표준 편차를 얻으려면 어느 정도 계수치가 필요한가 ?

(RI1990, RI1995)

① 1카운트   ② 100카운트   ③ 10,000카운트   ④ 1,000,000카운트

(답)③

(문제) 방사능 측정에서 10분간 측정한 값이 10000카운트였고 1분간 측정한 값이 1000카운트였다. 이 두 경우 어느 쪽이 통계오차가 작은지 비교 계산하시오. (RI1990)

(답)

[eqn: rm 1 over root10000 × 100 = 1(%)]

[eqn: rm 1 over root1000 × 100 = 3.16(%)]

계측시간↑→상대오차↓(정확도↑)

(문제) 계수율 250 cps, 표준편차1 %로 하려면 몇 분 간 계측해야 하나?(SRI2001)

① 4 초   ② 20 초   ③ 40 초   ④ 1분

(답)③

(문제) 1 MeV □선이 어느 작업자의 위치에서 0.5 mR/hr의 조사선량을 나타냈다. 이 작업자의 뼈조직에서 흡수선량율은? (뼈 조직의 공기에 대한 질량에너지 흡수계수비는 0.922이다.)

①[eqn: rm 3.7 ×10^-3 m Gy /h]   ②[eqn: rm 4 ×10^-3 m Gy /h]   ③[eqn: rm 3.2 ×10^-3 m Gy /h]   ④[eqn: rm 4×10^-5 m Gy /h]

(답)②

(문제) 100 mR의 조사선량에 의해 250 □체적의 자유공기전리함내 생성된 전하량은?

① 25 esu   ② 30 esu   ③ 100 esu   ④ 250 esu   ⑤ 300 esu

(답)①

(문제) 다음 설명중 올바른 것끼리 짝지은 것은?

A. 조사선량의 측정에는 Bragg-Gray의 원리를 사용한다.

B. □선의 흡수선량은 입사한 물질의 어느 깊이와 비교하더라도 표면에서 최대가 된다.

C. 흡수선량은 방사선, 물질의 종류에 무관하게 사용할 수 있다.

D. 커마는 간접 전리방사선에만 적용된다.

① A와 B   ② B와 D   ③ B와 C   ④ C와 D

(답)④

(문제) 유효(감응)검출체적이 500 □인 전리함이 있다. 이때 전류가[eqn: rm 10^-9] A 흐를 때 조사선량율을 구하시오. 단, 기압 : 750 mmHg, 온도 : 27 ℃이다.

(답)

[eqn: rm {dotX}(rm C/□□h)={{dQ(C/h)} over {dm{(kg)}}} TIMES f]

f : 보정계수 =[eqn: rm{760over{P}}times{{273+DELTA t}over273}]

공기의 밀도 : □=0.001293 g/□

500 (□)의 체적→[eqn: rm m=rho times V=0.001293times500=0.6465~(g)=6.46times10^-4 ~(kg)]

전류 = 10-9 (A) 10-9 C/s = 3.6 x 10-6 C/h[eqn: rm Q={10^-9}~(C/s)=3.6times10^-6 ~(C/hr)]

[eqn: rm {dotX}(rm C/□□h)=rm ={{3.6times10^-6}over{6.46times10^-4}}times{760over750}times {{273+27}over273}][eqn: rm =6.2times10^-3~ ( C over kg·h )]

(문제) 1 R =2.58×10-4 C·kg-1 (표준상태공기) 임을 이용하여 5 R 피폭한 공기 1 □ 당 생성된 이온쌍의 수를 계산하면? 단, 표준상태의 공기밀도는 0.00129 g/cm3이다. 단, W는 34 eV이다.

① 2.08□109   ② 1.04□1010   ③ 8.06□1015   ④ 1.6□1019

(답)②

(문제) 질량 m kg인 기체에 n개의 이온쌍이 만들어졌다면 그 흡수선량은? 단, 하나의 이온쌍을 만드는데 필요한 평균에너지는 W (J)이라 한다.

① 1.6×1013 nW/m (Gy)  ② 1.6×10-16 nW/m (Gy)  ③ 1.6×10-19 nW/m (Gy)  ④ 1 nW/m (Gy)

(답)④

(문제) 다음중 옳지 않은 설명은?

① 등가선량은 직접 측정할 수 없다.

② Bragg-Gray 원리는 공동전리함으로 조직의 흡수선량 측정을 가능하게 해준다

③ 전자평형을 이루는 두께는 얇을수록 좋다.

④ 1 rad는 1 cGy와 같다

(답)③

(문제) 물의 온도를 1℃상승하는 데 필요한 흡수선량은?

① 4200 Gy   ② 4.2 Gy   ③ 42 Gy   ③ 4.2 × 10-2 Gy

(답)①

(문제) 장반감기 시료를 10분 동안 계측하여 3000카운터를 얻었다. 백그라운드를 30분 동안 계측하여 2400카운트를 얻었다. 95% 신뢰도 수준에서 참계수율과 표준편차를 구하면?

① 220±11 cpm   ② 220±6 cpm   ③ 220±15 cpm   ④ 180±13 cpm

(답)①

(문제) 방사선 계측기를 교정할 때 기본적으로 사용되는 선량은?

① 흡수선량     ② 등가선량     ③ 유효선량     ④ 조사선량

(답)④

(문제) 137Cs의 감마핵종 분석결과 662 KeV 이외에 32 KeV의 peak가 검출되었다. 이것을 무엇이라 하는가?

① 137Ba K-X 선 peak   ② 후방산란 peak   ③ 컴퓨턴 peak   ④ 광전 peak

(답)①

(문제) 다음중 계측기의 특징 중 틀린 것은 ?(SRI2001)

① CdTe검출기는 상온에서 냉각없이 사용할 수 있는 검출기이다.

② ZnS(Ag)섬광계수관은 □선측정에 적합하다.

③ 프리케선량은 저선량측정에 적합하다.

④ 액체섬광계수관은 3H의 측정에 적합하다.

(답)③

(문제) 액체 섬광계수관법에 대한 설명중 틀린 것은?

① 시료조제가 용이하고 낮은 에너지의 베타선을 측정할 수 있다.

② 에너지 선별능력이 좋아서 3H, 14C, 32P와 같은 핵종이 혼합되어 있더라도 각 핵종에 대한 측정이 가능하다.

③ 기하학적 효율이 약 1이며, 자기흡수의 문제도 없고 베타선의 절대측정을 할 수 있다.

④ 분해능이 탁월하므로 감마선의 핵종분석에 적합하다.

(답)④

(문제) 다음중 방사능의 절대측정법이 아닌 것은 ?(RI1990)

① 흡수곡선법   ② □-□ 동시계수법   ③ 4□계수법   ④ 액체신틸레이션계수법

(답)①

(문제) 900 keV의 □선에 대한 스펙트럼 측정에서 나타나지 않는 것은 ?(RI1990)

① K-X선 피크   ② 에스케이프 피크   ③ 광전 피크   ④ 컴프턴에지

(답)②

(문제) 신틸레이션 검출기와 반도체 검출기에서 검출감도, 에너지분해능에 대한 설명중 맞는 것은?

① □선의 검출감도는 신틸레이션 검출기가 반도체검출기에 비해 좋다.

② 신틸레이션 검출기의 □선 에너지분해능은 반도체검출기보다 좋다.

③ 반도체검출기는 신틸레이션 검출기보다 □선에 대한 검출감도 및 에너지분해능이 좋다.

④ 신틸레이션 검출기는 검출기 특성상 에너지를 측정할 수 없다.

(답)①

(문제) 다음 중 내부피폭의 관리를 목적으로 사용되는 계측기가 아닌 것은?

① ararmmeter   ② bioassay장치   ③ personal air sampler

④ Whole Body Counter            ⑤ lung monitor

(답)①

(문제) 열형광 검출기(TLD)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 글로우 곡선은 물질의 종류에 따라 다르다

② 측정범위가 넓고, 열처리후 재사용이 가능하다

③ 글로우가 곡선상 낮은 온도에서 높은 발광을 하는 피크가 있는 물질이 양호하다

④ 여기 작용을 이용하는 집적형 검출기이다

(답)③

(문제) 필름뱃지의 설명으로 옳지 않은 것은?

① 에너지 의존성이 작다.

② 선량측정 범위가 좁다.

③ AgBr의 방사선에 의한 화학변화를 이용한다.

④ 방사선량과 필름의 흑화도와는 비례성을 지닌다.

(답)①

(문제) 다음중 □-입자를 방출하는 방사성물질로만 짝지어진 것은?(RI1993)

① 14C, 32P, 22Na, 65Zn       ② 3H, 14C, 63Ni, 90Sr

③ 3H, 63Ni, 90Y, 222Rn       ④ 4C, 64Cu, 60Co, 147Pm

(답)②

(문제) 다음은 개인 피폭선량계로 사용되는 TLD와 필름뱃지(FB)를 비교한 것이다. 틀린 것은?

① 측정 하한선량은 TLD쪽이 FB보다 낮다.

② 측정 상한선량은 TLD쪽이 FB보다 높다.

③ 에너지 의존성은 TLD쪽이 FB보다 작다.

④ 습도에 대한 영향은 TLD쪽이 FB보다 크다.

(답)④

(문제) NaI(Tl)섬광계수관의 감마선 피크 검출효율에 직접 관계가 없는 것은?

① NaI(Tl) 섬광체의 크기      ② 감마선원과 검출기와의 거리

③ 에너지 분해능              ④ 검출기의 입사창 두께

⑤ 감마선 에너지

(답)③

(문제) □선스펙트럼측정시 스펙트럼분포도가 갖추어야 할 요건으로 적당하지 않은 것은?

① 전흡수피크의 높이가 클 것

② 컴퓨턴연속분포영역이 작을 것

③ 전흡수피크의 퍼짐이 작을 것

④ 에너지분해능이 작을 것

⑤ FWHM이 클 것

(답)⑤

(문제) 방사선에 의해 황화제2철의 Fe+2이온이 Fe+3이온으로 변환되는 정도를 이용하여 방사선을 검출하는 계측기는?

① 필름배지   ② LiF선량계   ③ 프리케 선량계   ④ NaI(Tl)검출기

(답)③

(문제) 0.511 MeV의 소멸 □선이 검출될 때 250 mV의 펄스가 얻어졌다면 같은 계측 시스템 60Co시료를 계측하면 가장 빈번히 관측되는 펄스의 크기는?

① 약 331 mV   ② 약 666 mV   ③ 약 800 mV   ④ 약 1173 mV

(답)②

(문제) 어떤 Ge검출기의 1332 keV □선에 대한 FWHM이 1.8 keV였다면 이 검출기의 662 keV □선에 대한 FWHM은 몇 keV정도인가?

① [eqn: rm 1.8 TIMES { 1332} over {662 } keV]   ② [eqn: rm 1.8 TIMES { SQRT {1332} } over { SQRT {662 } } keV]   ③ [eqn: rm 1.8 TIMES { 662} over {1332 } keV]   ④ [eqn: rm 1.8 TIMES { { SQRT { 662} } over {SQRT { 1332} } } keV]

(답)②

(문제) 1446 keV □선의 Compton edge가 나타나는 곳은?

① 217 keV   ② 847 keV   ③ 599 keV   ④ 1229 keV

(답)④

(문제) Ge검출기로 얻은 1.87 MeV □선 스펙트럼에서 뚜렷한 피크로 나타나지 않은 에너지는?

① 1870 keV   ② 1645 keV   ③ 1359 keV   ④ 225 keV

(답)④

(문제) Cs-137 의 감마스텍트럼에서 0.184 MeV의 에너지에서 피크를 보았다. 이것은 무슨 피크인가?(SRI2001)

① 컴프턴 에지   ② 광전피크   ③후방산란 peak   ④ sum peak

(답)③

방사선장해방어

(문제) 열중성자의 조직과의 상호작용에서 선량에 크게 기여하는 핵반응 2가지는?

① 수소 원자에 의한 탄성산란

②[eqn: rm `^14 N(n, ~p) ^14 C]

③ 수소 원자에 의한 비탄성산란

④[eqn: rm `^1 H(n,~ gamma) ^2 H]

⑤[eqn: rm `^2 H(n,~ gamma) ^3 H]

(답)② ④

(문제) 사고로 인하여 유효반감기가 10일인 3H 섭취한 후 작업자에 대한 초기등가선량율이 0.1 mSv/hr 였다면 예탁선량은?

① 1.44 mSv   ② 2.4 mSv   ③ 24 mSv   ④ 34.6 mSv

(답)④

(문제) 물 또는 인체조직에서 선형에너지전달(LET)이 가장 큰 방사선은?

① □선     ② □선     ③ □선     ④ 열중성자선, □, □, □

(답)①

(문제) 질량에너지전달계수[eqn: rm ({mu_tr}/rho)]의 물리적 의미를 가장 정확하게 설명한 것은 어느 것인가?

① 입사 □선이 어느 물질과 상호작용하는 과정에서 입사 □선과 그 물질의 원자와의 충돌할 수 있는 확률이다.

② 입사 □선이 어느 물질과 상호작용하는 과정에서 그 물질에 전달되는 에너지이다.

③ 입사 □선이 어느 물질과 상호작용하는 과정에서 입사 □선의 에너지가 그 물질에 흡수되는 확률이다.

④ 입사 □선이 밀도가 □인 어느 물질에서 dl만큼 횡단할 때 상호작용에 의하여 하전입자의 초기운동에너지로 전달된 입사입자 에너지의 분율이다.

(답)④

(문제) 국제표준단위계(SI)에서 방사능에 대한 특수명칭은 무엇인가?

① 렌트겐     ② 큐리     ③ 베크렐     ④ 라드

(답)③

(문제) 다음 방사선량중 방사선방어목적의 방사선장해 평가에 가장 적합한 양은 어느 것인가?

① 조사선량    ② 흡수선량    ③ 등가선량    ④ 방사능

(답)③

(문제) 등가선량에 인체의 각 장기의 방사선에 대한 확률적영향 리스크 가중치를 곱하여 얻은 양은 무엇인가?

① 유효선량   ② 등가선량지수   ③ 흡수선량   ④ 예탁등가선량

(답)①

(문제) 피폭받은 집단의 보건상 또는 재산상의 해로운 영향을 판단하는 척도로 사용하는 양과 관계되는 것은 어느 것인가?

① 등가선량    ② 선량예탁     ③ 예탁등가선량     ④ 집단선량

(답)④

(문제) 방사성물질이 인체내에 들어갔을 때, 그로 인한 장기간 동안의 인체내 피폭선량을 평가하는데 가장 적합한 양은 어느 것인가?

① 등가선량      ② 예탁선량      ③ 집단등가선량      ④ 흡수선량

(답)②

(문제) 지역모니터링 목적으로 도입된 실용량(operational quantity)은 어느 것인가?

① 주변선량당량   ② 투과성선량당량   ③ 조사선량   ④ 주민선량

(답)①

(문제) ICRP-26에서의 선질계수를 ICRP-60에서 정의된 용어는?

① 조직가중치      ② 방사선가중치      ③ 생물학적효과비      ④ 선량제한치

(답)②

(문제) 공기가 X선이나 □선에 조사되었을 때, 공기에 대한 X선 또는 □선의 전리능력을 나타내는 방사선의 양은?

① 등가선량    ② 유효선량    ③ 조사선량    ④ Kerma

(답)③

(문제) 질량 dm 중에서 비하전입자에 의하여 자유롭게된 모든 하전 전리입자들의 초기 운동에너지의 합을 dE라고 하면 dE/dm은?

① 흡수선량    ② 조사선량    ③ 등가선량    ④ Kerma

(답)④

(문제) 다음중 생물학적효과에 영향을  주지 않는 것은?

① Kerma     ② RBE     ③ QF     ④ LET

(답)①

(문제) 실제 피폭에서 전체적인 위험은 각 장기나 조직이 받는 등가선량에 그 장기 또는 조직이 보건상 차지하는 비중이 동시에 고려되어 평가되어야 한다. 이러한 목적으로 각 장기의 등가선량에 해당 장기의 가중치를 가중한 합을 위험척도의 척도로 도입한 양을 무엇이라 하는가?

① 등가선량    ② 유효선량    ③ 선량한도    ④ 흡수선량

(답)②

(문제) 원자력발전소에서 방사선피폭관리 상태를 알 수 있는 지표는?

① 개인피폭선량 제한치          ② 집단선량

③ 예탁등가선량                 ④ 소내 조사선량율

(답)②

(문제) 어느 단일한 방사선 피폭행위와 지정된 사항에 대한 1인당 선량율에 무한시간 적분한 것을 무엇이라 하는가?

① 예탁등가선량   ② 선량당량   ③ 등가선량   ④ 선량예탁

(답)④

(문제) 등가선량에 대한 설명 중 맞지 않는 것은?

① 기본식은 H = D × WR 이다.

② D는 흡수선량을 의미한다

③ WR은 방사선가중인자이다.

④ 확률적 영향의 방어목적으로 사용되는 양이다.

(답)④

(문제) ICRP 30에서 삼중수소(3HHO)에 대한 ALI가 3×109 Bq이라고 가정하면, 어떤 작업자의 3HHO 섭취량이 1 kBq이면 예탁선량은 얼마인가?

① 7×10-6 mSv   ② 1.67×10-5 mSv   ③ 5.6×10-6 mSv   ④ 1.02×10-5 mSv

(답)②

(문제) 다음의 용어와 단위의 관계에서 올바른 것 끼리 짝지은 것은?(일본방사선취급주임자문제)

① W치-Gy-1   ② 흡수선량-J/kg   ③ LET-□m/keV   ④ 등가선량-C/kg

(답)②

(문제) 조직하중계수에 관한 다음의 설명 중 틀린 것은?(일본방사선취급주임자문제)

① 결정적 영향의 선량평가에 사용할 수는 없다.

② 내부피폭과 외부피폭에서 다르다.

③ 방사선의 종류에 의존하지 않는다.

④ 모두 1보다 작다.

(답)②

(문제) Cs-137 점선원 10 mCi라면 100 cm거리에서 에너지플루언스율을 구하여라. (단, Cs-137은 0.662 MeV의 □선을 85%방출한다.)

(답) 1656.8 MeV/□sec

(문제) 20 mCi의 Co-60분말의 분배작업을 50 □떨어져서 하였다. 이 작업 위치에서 조사선량율을 구하여라. 단, Co-60의 □치는 1.32 R□□/Ci□hr이다.

(답) 0.1 R/hr

(문제) 1 Ci선원으로부터 0.1 m거리에서의 선량률이 5 R/hr이다. 100 Ci강도의 선원을 사용하여 10 m에서 작업시 선량률은?

(답) 0.05 R/hr

(문제) ICRP 방사선방호체계의 철학이 아닌 것은?

① 정당화   ② 최적화   ③ 선량한도   ④ 예탁선량

(답)④

(문제) TLD-600과 TLD-700칩을 내장한 TLD배지에서 중성자 기여 선량은 어떻게 결정하는가?

① TLD-700 판독치에서 TLD-600 판독치를 뺀다.

② TLD-600 판독치에서 TLD-700 판독치를 뺀다.

③ 열중성자에 대한 두 칩의 평균

④ 열중성자에 대한 두 칩의 곱

(답)②

(문제) 다음의 자연방사선원에서 방사선방어 대상이 되는 것은 어느 것인가?

① 우주선    ②[eqn: rm { `_{ }^{ 40} { K} }]    ③ 라돈    ④ 의료행위를 위한 X선 조사

(답)③

(문제) 다음 설명중 틀린 것은?

① 방사선방어의 목표는 결정적 영향을 방지하고, 확률적영향의 발생확률을 합리적으로 달성할 수 있는 한 낮게 유지하는 것을 말한다.

② 정당화란 방사선 피폭을 수반하는 행위로부터 얻는 이득이 수반되는 피폭의 위해에 비해 순이득을 가져오지 않으면 그 행위는 인정되지 않는다.

③ 최적화란 정당화된 행위도 그 설계, 계획 및 실행에 있어서 방사선피폭을 경제적, 사회적 인자를 고려하여 ALARA를 지향한다는 것을 의미한다.

④ 어떠한 개인도 피폭이 제어되는 행위로부터 위원회가 권고하는 선량한도를 초과해서 피폭될 수 없으나, 그 행위가 정당화 및 최적화 되었을 때는 선량한도를 초과해서 피폭이 가능하다.

(답)④

(문제) ICRP 60권고에서 임산부에 임신기간중에 대하여 권고한 선량한도는?

① 1 mSv     ② 2 mSv     ③ 5 mSv     ④ 10 mSv

(답)②

(문제) 1990년 신권고에서 일반인의 피폭에 대한 유효선량한도는 얼마인가?

① 10 mSv/년   ② 5 mSv/년   ③ 2 mSv/년   ④ 1 mSv/년

(답)④

(문제) 방사선 방어 대상이 아닌 것은?

① 인공방사선                        ② 제트여객기 승무원

③ 천연동위원소가 많은 지하 작업자   ④ 핵실험에 의한 방사능

(답)④

(문제) 직업상 피폭의 구분이 아닌 것은?

① 방사선방어의 조직에 의하여 관리된다.

② 소규모 피폭집단이다.

③ 대규모 방사선피폭을 받는다.

④ 피폭행위로 일부의 이득을 돌려 받는다.

(답)③

(문제) 년간섭취한도(ALI)에 대한 설명중 틀리는 것은?

① 체외피폭을 포함한 것이다

② 등가선량한도의 초과를 예방하기 위한 것이다

③ 년간섭취가 허용되는 최대량이다

④ 내부피폭에 관한 2차 한도이다

(답)①

(문제) 다음중 기본한도에 속하는 것은?

① 유효선량한도                ② 개인감시한도

③ 작업장소의 등가선량율한도   ④ 환경감시한도

(답)①

(문제) 방사선방호체계에서 기본한도를 적용하는데 있어서 용이하도록 도출된 이차한도에 속하는 것은?

① 유도공기중농도   ② 연간섭취한도   ③ 유도방출한도   ④ 인정한도

(답)②

(문제) 방사성방어 실무에 편리하도록 1차 또는 2차한도로 부터 유도된 한도와 직접관계가 없는 것은?

① 유도공기중농도   ② 연간섭취한도   ③ 유도방출한도   ④ 유도표면오염도

(답)②

(문제) 감시결과가 그 값을 초과하였을 경우 그 원인의 규명 등 필요한 조치를 할 충분한 이유가 있다고 판단되는 정도의 준위는?

① 기록준위    ② 조사준위    ③ 개입준위    ④ 간섭준위

(답)②

(문제) 참고준위에 대한 설명중 틀리는 것은?

① 일정한 준위를 감시하는 데 사용된다

② 참고준위는 한도량이다

③ 개입준위는 참고준위이다

④ 참고준위는 기본한도량보다 낮다

(답)②

(문제) 다음은 신권고(ICRP 60)에 대한 권고 특성을 설명한 것이다. 틀린 것은?

① 선량구속치를 도입하였다

② 잠재피폭도 고려하였다

③ 조직하중계수도 변경하였다

④ 선원의 제어가능성을 위주로 착안하였다

(답)④

(문제) 방사선 방호체계에 대해 설명한 것 중 틀린 것은?(SRI2001)

① 방사선 방호체계의 우선원칙은 행위의 정당화이다.

② ALARA는 방호의 최적화를 의미한다.

③ 방호체계의 기본골격은 개인선량한도이다.

④ 천연피폭원이 방사선방호체계의 적용대상이 되는 경우도 있다.

(답)③

(문제) 잠재피폭에 대한 다음 설명중 틀린 것?(SRI2001)

① 잠재피폭도 선량한도의 대상이다

② 잠재피폭은 개입을 필요로 할 수도 있다.

③ 잠재피폭의 위험정도는 미래시나리오를 평가하여 유추가 가능하다.

④ 잠재피폭을 초래하는 사건발생확율이 높을 경우 그 사건으로 인하여 반드시 피폭이 있다고 가정한다.

(답)①

(문제) 다음에서 옳지 않은 설명은?

① 유효선량은 피폭조직의 선량에 그 조직의 확률적 영향의 상대적인 위험인 조직가중치를 가중하여 합한 양으로 피폭자의 방사선 위험을 하나의 양으로 나타내고자 한 것이다.

② LET(선 에너지 전이)는 방사선이 물질내에서 단위거리당 에너지를 전달하는 율이다.

③ 예탁선량은 방사성핵종의 1회 섭취로부터 1년 동안 피폭받게 될  선량의 총량을 말한다.

④  DAC (유도공기중농도)는 ALI 의 적용이 용이하도록 유도된 양이다.

(답)③

(문제) 외부피폭의 방호원리에 해당되지 않은 것은?

① 시간   ② 희석   ③ 거리   ④ 차폐

(답)②

(문제) 공기중 오염발생원중 적당하지 않은 것은?

① 화학반응에 의한 가스발생 취급

② 액체의 증발처리

③ 분말의 비산 작업

④ 밀봉선원의 취급

(답)④

(문제) 1 R의 조사로 공기 1 g에 흡수된 에너지는?

① 110 erg   ② 100 erg   ③ 93 erg   ④ 87.7 erg

(답)④

(문제) 어떤 인체내 250 g의 조직에 H-3의 농도가 2 □Ci가 균일하게 분포되어 있을 때 흡수선량률은? (단, H-3의 평균□에너지 = 5.7 keV)

① 9.72□10-7 Gy/hr     ② 11.32□10-7 Gy/hr

③ 6.53□10-8 Gy/hr     ④ 1.21□10-8 Gy/hr

(답)①

(문제) 방사선의 체내피폭의 특징이 아닌 것은?

① □방출 RI가 □방출 RI보다 위험하다.

② □방출 RI가 □방출 RI보다 위험하지 않다.

③ 체내조직에 장기간 체류해 피폭량이 크다.

④ 체내오염이 되면 측정이 용이치 않다.

(답)②

(문제) 방사선호메시스를 방사선방어의 원칙 및 실무에 고려하지 않고 있다. 그 이유로 적합하지 않는 것은?

□ 실험결과가 연구자마다 다르고 객관적 입증이 안되고 있다.

□ 표본의 크기가 작고 통계적인 검증력에 문제가 있다.

□ 적절한 통제방법의 부재와 실험결과가 하등동물실험에 한정되어 있다.

□ 방사선방어에 문제가 되고 있는 암, 유전적 영향의 생물학적 현상에 주목하여 이루어졌다.

□ 방사선외의 다른 외부요인이 내재할 가능성을 배제할 수 없다.

(답)□

(문제) 다음 중 내부피폭의 영향을 결정하는 요인으로서 올바른 것끼리 나열한 것은?(일본방사선취급주임자문제)

A. 핵종   B. 화학형   C. 체내로부터의 배설비율   D. 섭취경로

① A, C, D   ② A, B   ③ B, C   ④ D   ⑤ A, B, C, D

(답)⑤

(문제) 다음의 개인피폭에 관한 설명중, 올바른 것은?(일본방사선취급주임자문제)

① 외부피폭에 의한 실효선량당량은 1 cm 선량당량으로 한다.

② 개인피폭선량계의 교정은 지름 50 cm의 ICRU에서 정한 구로 한다.

③ 피부의 조직선량당량의 평가는 70 mm 선량당량으로 한다.

④ 상완부 조직선량당량의 평가는 3 mm 선량당량으로 한다.

(답)①

(문제) 다음중 자연방사선에 속하는 것은?

① 방사성낙진          ② 지각속의 방사성물질

③ 의료방사선          ④ 원자력관계시설의 주변 방사선

(답)②

(문제) 밀봉선원의 오염은 스메아법으로 검사하는 경우가 많다. 이 채취시료를 서베이미터로 검사하여도 오염을 검사하기 어려운 핵종은?(RI1999)

① H-3   ② Ni-63   ③ Sr-90   ④ Cs-137   ⑤ Co-60

(답)①

(문제) 내부피폭선량을 평가하기 위한 방법에 대한 설명중 옳지 않은 것은?

① 3H이나 14C등의 핵종에 대한 내부피폭선량의 평가는 전신계수법이 유리하다

② 방사성핵종을 섭취한 사람의 외부에 계측기를 부착하여 인체내의  방사능 농도를 측정하는 방법으로 전신계수법, 갑상선계수법, 폐계수법 등이 있다

③ Bioassay 방법으로 방사성핵종을 섭취한 사람의 소변, 대변, 타액, 코스메어, 머리카락, 땀 등을 채취하여 전처리(화학적)를 한 후 계측하여 인체내 방사능 농도를 측정하는 방법이 있다

④  작업환경 감시법으로 작업환경내 공기중,수중 또는 표면의 방사능 농도를 측정하여 인체내 방사성핵종의 섭취량을 추정하는 방법이 있다

(답)①

(문제) 어느 방사선장에서 직경 30 □인 조직등가물질의 구체의 중심점을 어느 위치와 일치시켜 놓았을 때, 구체내 등가선량 분포에서 최대선량당량을 무엇이라 하는가?

① 유효선량   ② 선량당량지수   ③ 집단선량   ④ 등가선량

(답)②

(문제) 다음의 단위중 방사선 피폭으로 인하여 일어나는 신체의 생물학적 영향을 나타내기 위한 단위는?

① R        ② Gy        ③ Sv        ④ Ci

(답)③

(문제) 방사선모니터링에서 직접 착안해야할 사항이 아닌 것은?

① 선원관리   ② 환경관리   ③ 사람의 관리   ④ 공중인의 관리

(답)④

(문제) 방사선 작업종사자의 개인피폭관리 목적이 아닌 것은?

① 개인의 피폭제어

② 선원 및 환경관리상황 확인

③ 개인의 작업능률 향상

④ 작업환경의 적합성판단

(답)③

(문제) 1990년 ICRP권고에서 작업의 장소로 구분되는 것은?

① 방사선 구역과 관리구역     ② 방사선 관리구역과 오염구염

③ 감시구역과 관리구역        ④ 관리구역과 오염구역

(답)③

(문제) 배수감시 방법중 맞는 것은?

① 서베이메타로 측정감시한다     ② 스메어법으로 측정감시한다

③ 가스모니타로 측정감시한다     ④ 물시료를 채취하여 분석한다

(답)④

(문제) 작업환경모니터링의 대상이 아닌 것은?

① 개인방사선 측정감시     ② 공간선량율 측정감시

③ 공기오염 측정감시       ④ 표면오염 측정감시

(답)①

(문제) 비밀봉선원 취급시설의 설계상 고려사항이 아니 것은?

① 부지선정   ② 중앙집중화   ③ 상호오염방지   ④ 작업실 통합

(답)④

(문제) 다음중 체외피폭방어의 원칙이 아닌 것은?

① 선원으로부터 거리를 유지한다.

② 선원에 노출되는 시간을 단축한다.

③ 적당한 호흡방호장구를 착용한다.

④ 선원과 인체사이에 적당한 차폐체를 둔다.

(답)③

(문제) 방사성표면오염 측정방법으로 적당하지 않은 것은?

① 공기시료채집기로 오염부위 시료를 채집한다.

② smear법에 의한 조사를 한다.

③ 단창형 GM 서베이미터로 조사한다.

④ 탈지면 등으로 오염부위를 문질러 분석한다.

(답)①

(문제) 환경방사능 시료중 토양은 어느 위치에서 채취하여야 하는가?

① 표토   ② 표면 10 □ 깊이   ③ 표면 15 □ 깊이   ④ 표면 30 □ 깊이

(답)③

(문제) 90Sr의 용기가 파손되었을 경우 이 선원을 취급하는 사람이 받을 수 있는 방사선장해는?

① 뼈의 장해   ② 갑상선 장해   ③ 수정체 혼탁   ④ 근육 장해

(답)①

(문제) 흡수선량이 같은 체내피폭의 경우 등가선량이 가장 큰 핵종은?

① 85Kr     ② 90Sr     ③ 131I     ④ 210Po

(답)④

(문제) 다음중 삼중수소 취급에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 반드시 후드나 글로브박스내에서 취급한다.

② 작업시 산소호흡기를 사용하고 방호복을 착용한다.

③ 가능한 많은 양을 선택하여 취급한다.

④ 항상 일반적인 서베이미터로 오염상태를 점검한다.

(답)③

(문제) 비밀봉선원을 안전하게 취급하는 데 있어서 오염방지 측면에서 고려해야 하는 사항중 적절하지 못한 것은?

① 체내섭취방지             ② 인체 표면오염의 방지

③ 시설의 오염방지          ④ 선원과 거리유지

(답)④

(문제) 불필요한 방사선피폭으로부터 방사선작업종사자의 방사선피폭을 방어하는데 1차적인 책임은 누구에게 있는가?

① 방사선안전관리자   ② 기관/사업소책임자   ③ 직속상관   ④ 방사선작업종사자

(답)④

(문제) 밀봉 방사성동위원소의 손상여부에 대한 확인방법으로 부적절한 것은?(RI1993)

① 침적시험   ② 충격시험   ③ 기포시험   ④ 문지름시험

(답)②

(문제)다음의 방사성동위원소 이용기기와 그 이용하는 핵종의 관계중, 틀린 것은?(일본방사선취급주임자문제)

① 수분계 - 241Am-Be     ② 밀도계 - 137Cs

③ 준위계 - 134Cs          ④ 두께계 - 63Ni

(답)④

(문제) 방사성폐기물의 처리방법중 농축법이 아닌 것은?

① 용매흡수법     ② 응집침전법     ③ 이온교환법     ④ 증발처리법

(답)①

(문제) 방사성고체폐기물의 처리방법이 아닌 것은?

① 소각처리   ② 압축처리   ③ 해체처리   ④ 증발농축처리

(답)④

(문제) 원전에서 방사선피폭은 대부분 계획예방정비 기간중에 일어난다. 이때 방사선피폭을 일으키는 핵종중 피폭에 기여가 가장 큰 것은?

① 60Co        ② 137Cs        ③ 55Fe        ④ 16N

(답)①

(문제) 다음중 기체상 방사성물질인 131I을 포집하는 방법은?

① 기체포집형 전리함                ② 여과포집 방법

③ 콜드트랩의 냉각응축 포집방법     ④ 활성탄 카트리지

(답)④

(문제) 다음중 중·저준위폐기물 처분방법이 아닌 것은?

① 지층처분  ② 천층처분  ③ 공학시설내처분  ④ 동굴처분

(답)①

(문제) 다음중 Cyclotron으로 가속시킬 수 없는 입자는?

① 전자   ② 중양자   ③ 중성자   ④ 양성자   ⑤ 삼중양자

(답)① ③

(문제) 최초(1932년)로 입자를 가속시켜 핵변환에 성공했을 때 사용한 가속기는?

① Cockcroft-Walton형 가속기      ② Betatron

③ Van de Graaff형 가속기         ④ Linac

(답)①

(문제) 다음중 전, 자장을 모두 이용하지 않는 가속기는?

① Cyclotron   ② Betatron   ③ Synchrotron   ④ Linac   ⑤ Synchro-Cyclotron

(답)④