1. 인천공항에서 수행하는 급유사업은?

급유조업 ,  항공유 판매

2. 김포공항에서 수행하는 급유사업은?

급유조업, 항공유판매, 급유시설관리

3. 당사가 급유사업을 실시하고 있는 국내공항 은?

인천 김포 제주 부산 대구 울진

4. 약어 ASTM 이란?

American Society For Test & Materials    미국재료 시험학회

5. 약어 AFQRJOS 이란?

Aviation Fuel Quality Requirement Joint Operation System  항공유 품질관리 공동 운영 지침

6. IATAFQP 이란?

IATA Fuel Quality Pool IATA 항공유 품질 관리 협회

7. Fuel Card 위 필수 학인 사항은?

Operation 또는 Customer name , 카드번호  AC번호, 유효기간 일. 월 년

8. KE 및 OLA 급유전푶 서식은 몇장 인가?

3장  , 6 장

9. 급유장비 총 보유량은 ?

총 61 대, SVCR 31  REFUELER 22  소형급유장비 8대

10. 국내 공항 중 하이드란트 배관이 설치 되어 있는 공항은?

인천 ,김포, 제주

11. 급유장비와 HYD PIT 가 연결되는 장치는?

Intake Coupler

12. 화재 또는 기타 비상상황 시 신속히 급유를 중단하기위해 장착된 안전장치는?

랜야드 , 비상 연료차단 스위치, 엔진kill S/W

13. KE 보잉기 bonding 접지 절차는?

장비- 항공기

14. 리플러 연료 입하시 탱크용량 최고에 도달하게 되면 입하기 자동으로 중단되어야 하는 장치는?

High Level Shut Off System

15. 리플러 햇치 및 벤트로 물 유입을 차단 하기위해 방호를 Roof Area 점검 주기는?

월간

16. 급유 작업을 시작 또는 종료하기 위해 이동되는 급유장비의 장치는?

Deadman control

17. 급유시 급유 압력으로 인해 항공기 연료 시스템이 손상되는 것을 방지하기 위해서 호스와 노즐 사이에 장착되어 급유 압력을 조정해주는 장치는?

HECV

18.  항공기 연료 시스템보호를 위해 SETTING된 최대 급유 압력은?

45PSI

19. 급유장비에 장착되어야 하는 소화기의 종류 및 수량은?

BC형 분말소화기, 20파운드 2개

20. 유량계(Folw Meter)주기 및 기준은?

6개월 주기  +-0.20%

21. 압력조절장치(HECV, ILCV)점검 주기는?

3개월

22. Deadman 점검주기 및 기준은?

월간점검, Opening Time 최소5초, Closing Time 2-5초사이

23. A380급유주기 Stop는 몇 개인가?

11개

24. 보잉기 항공기 접지 절차 순서는?

급유장비 - 항공기

25. 항공기A380 연료 탱크 수와 총 탱크용량 (G/L)은?

11개,  81,000

26. 항공기 B747(FAX)의 연료와 총탱크 용량은(G/L)은?

8개,  57,000

27. 항공기 B777FAX)의 연료와 총탱크 용량은(G/L)은?

3개,  31000

28. 급유 safety zone 위치는 어느 곳인가?

항공기 vent,급유장비,급유전,아답터 변경 3 m

29,항공기 운항을 위해 출발전 탑승 하는 전체 연료는?

Ramp Fuel

30,항공기의 지상 활주로에서 소비되는 연료는?

Taxl Fuel

31,항공기의 예상되는 지연 상황에 대비한 투가 탑재 연료는 ?

Extra Fuel

32,항공기의 급유작업을 위하여 정비사 sign 언제 받는가?

급유시작전과 급유작업 종료후

33,급유차량 운행기록중에 기록사항은?

항공기 번호,급유량 및 급유시간,급유차 게기,급유조업작업자,차압,급유압력

34,급유장비 항공기 접현 시 전방 몇미터에서 정차 해야 하는가?

7,5 M

35,급유장비 항공기 접근 시 금지 사항은?

항공기 전면에 주,정차금지,항공기 근처 급제동 급핸들 조작금지,항공기 날개 아래주,정차금지

항공기 동체와 수직방향 주,정차 금지

36,급유전 급유원이 반드시 숙지해야 할 사항은?

항공기 편명,연료 Order,Spot NO

37,급유장비 급유계통 일일 점검 사항 5가지 나열하시오?(보기의 8가지중 5가지)

카플러 손상여부,인테이크 호스 손상여부,누유점검.소화기 점검,급유 중 표지판 랜야드 이상유무,

여과기 썸프 이상유무,급유호스 이상유무,인터락 이상유무

38,급유시작 후 G/L에서 수분 및 외관 검사를 실시 하는가?

250G/L

39,항공유 내 수분이 존재시 수분검사용 시약 색상은?

파란색

40,항공유 부피 및 무게 환산은?

IG/L=3.785리터,IBBL=42G/L,6.7LB/GAL=0.840kg/t

41,항공유 샘플을 최소 1리터 Auto Sample 용기에 채취한 후 항공유내 이물질 및 수분 함유

여부를 육안으로 확인하는 시험방법은?

육안검사

42,항공유 수분검사용 시약(Shell Water Detector)의유효 기간은?

6개월

43,표준온도 150C에서 JETA-1비중 범위는 ?

0.775-0.840kg/t

44,JETA-1의 인화점(Flash point)은?

최소 38‘C이상

45,AVGAS 100LL의 색상은?

파란색

46,F/S타입 여과기 필터 교환 기준은 최대 차압은?

15PSI

47,M/E 타입 여과기 필터 교환 기준인 최대 차압은?

22PSI

48,JETA-1의 마킹 방법은?

검정 바탕에 흰글씨

49,항공유에 들어가는 첨가제는 ?

정전기 방지제

50,리플러 드레인 시기는?

매일 아침 근부 교대 시,매 급유작업 종료후,배유 후 , 정비 후, 비 온후,  눈온후

51,하이드란트 SVCR의 드레인 시기는 ?

매일 아침 근무교대 시, 필터 교환후

52,SVCR 드레인 지점은?

필터 썸프 드레인

53,Gun 노즐로 급유조업시 확인 해야 할 사항은?

항공기 취급 유종

54,급유장비 보수교육은?

3년1회

55,배유조업 방법 두가지는?

탑재랑 조정,정비작업

56,승객 승,하기 시 조치해야 할 사항은?

이동용 소화기장비 근처비치,승객 승,하기완료후 정비사또는 기장 허가 득

57,항공기 노즐연결 전 아답터에서 확인해야 할 사항은?

LUG손상 여부및 아답터 Cap wire 단선 여부

58,항공기 접현 전 급유를 하기위해 어떤 라인을 넘지않아야 하는가?

항공기 주기선

59,급유원이 착용해야 할 안전 보호구 5가지는?

귀마개,안전모,안전화,안전조끼.작업복

60,A380급유 시 항공기 밸런스를 맞추는 계기는?

자세 제어기

61,인천공항 급유시설 저장 TANK 의 저장 능력은?(100(100,000BBL x8기 -800.000BBL)

800.000BBL

62,항공기에 100G/L을 급유하였다,KG으로 환산하시오?(비중=6.6)(공식:급유량 X비중*2.2)?

300KG

63,SQ급유시 90.000KG의 ORDER가 나왔을 때,LBS로 환산하시오.(1G/L=3.785L)

(공식: KG x2.2 =LBS)

198.000LBS

64,B-747 급유시 ORDER량이 330.000이며 비중이 6.6일때,TAIL TANK에 들어갈 량은얼마인가?

(REMAIN :25.000LBS) (공식:36.700 x비중 -ORDER*6.2)

14.100

65,B-747 급유시 ORDER량이 얼마 이상 일 때,TAIL TANK에 유입되는가?

305.500LBS

66,당사가 보유하고 있는 급유장비(REFULER)의 적재용량은 다음과 같다,괄호 안에 들어갈 단위는?

1) 5.000 G/L,  2) 8,500G/S, 3) (     ) G/S

10,000 G/L

67,운전석 내에서 INTERLOCK SYSTEM이 작동되면 호박색 LIGHT가 점등되고 OVERRLDE          SWITCH를 작동하면 점등되는 색상은?

RED 붉은색

68,항공기의 ADAPTORDP 연결하여 항공유를 항공기로 보내는 잔치로서 HECV가 장착된 설비는?

UNDERWING NOZZLE

69,UNDERWING NOZZLE에 설치된 STRAINER의 그물망 수는?

100 MESH

70,B-737 A/C급유 ORDER가 24,000LBS가 나왔을때 CENTER TANK에급유량은?

7,000 LBS

71,B-747, B-777 기종의 운항 허용중량은 얼마인가?

1,000 LBS

72,장비점검 시 등급표시를 하용하고자 할때 아래 빈칸에 들어갈 적당한 표기는?

*S=만족, C=설명, N/U=사용되지 않음, N/A=(    )

A :해당사항 없음 (NOT APPLECABLE)

73,차량 BRAKE가 작동되는 INTERLOCK SYSTEM은 다음의 위치에서 작용된다,빈칸에들어갈

위치는?

-INTAKE HOSE COUPLER HOLDER

-양쪽 DECK 와REEL HOSE의NOZZLE HLODER

-LIFT PLATFORM 아래

-(               )

INTAKEUFT 하강시

74,항공기가 주기되어있는 계류창에 급유하기 위하여 정차 후 쵸크를 고이고 가장 먼저해야할 순서는?

정전기 방지 CABLE 연결 또는 접지 실시

75,급유 종료 후 철수 시 복명 복창을 열거하시오?

1)판넬 CLOSE 이상 무

2)COUPLER철수 이상 무

3)PIT 이상 무

4)차량 주변 이상 무

76,급유 시 DEADMAN을 잡고 있어야 하나 쐐기로  고정시키는 것을 방지하기 위하여설치된 장치는?

DEADMAN TIMER CONTROL

77,항공기에NOZZLE을연결하기 위하여DECK PLATFORM을상승시항공기날개를보호하기위한장치는?

WING PROTECTION VALVE

78. DEADMAN 잡으면 계기 PANEL에 변화하는 압력 GAUGE 는?

AIR PEFERENCE PRESSURE

79. 급유장비 급유 HOSE는 제작 후 보존수명이 2년이다. 사용최대 수명은 얼마인가?

10년

80. 3점 접지를 해야할 기종은?

A330, A380

81. 급유시작전 복명복창 지적학인 절차는?

쵸크 이상무, 어스이상무, COUPLER 이상무, 노즐이상무

82. 당사에서 취급하는 항공유 유종을 모두 적으시오.

AV-GAS,  JET A-1

83. DEADMAN 을 놓았을 시 급유가 차단되는 시간, 즉 CLOSING TIME 은 얼마가 적당한가 ?

2-5초

84. 운전석 쪽 DECK 아래 인터룩 브레이크 와이어 외 BOLT를 풀고 차량을 PUSH하는 장비는 몇 년식인가?

2001년식

85. 급유시 COUPLER VALVE 를 OPEN하지 않으면 PANEL에 나타나는 현상은?

INLET PRESSURE가 올라가지 안는다.

86. 항공기 급유 중 수분검사를실시하는데 SAMPLER에서 주사기로 몇 mml 이상 채취하여야 하는가?

5mml

87. 급유장비(SERVCER)의 설계 유량은 몇 GPM인가?

1000GPM

88. 차량 콤프래셔에서 생성된 AIR의 수분을 재거해추는 기기는?

AIR DRYER

89. 급유 중 수분검사 시 몇G/L 통과 후 실시하는가?

250 G/L

90. MONITOR ELEMENT의 과차압 기준은?

22 PSI

91. FILTER SEPARATOR ELEMENT의 과차압 기준은?

15PSI

92. 표준온도 15℃에서 항공유 IET A-1 비중범위는?

0.775-0.840

93. 아래 빈칸을 채우시오?

1G/L  = (          ) LTR

1 LBS = (          ) KG

3.785LTR ,  2.2 KG

94. 필터는 항공유에서 오염물질을 여과하는 장치로서 내부에는 ( A )을 여과하는 콜레셔와 (  B  ) 을 여과하는 세퍼레이터가 설치되어있다.

A=이물질, B= 물

95. (           )는 항공기나 SVCRDML VALVE가 갑자기 닫혔을 때 발생하는 최고 써지압을 줄이기 위해서 사용되며 차량 INIET 부근과 OUTLET HOSE 부근에 설치된다.

SURGE SUPPRESSOR

96. 급유시 차량 움직임을 막아 항공기와 장비 사람의 손상을 방지하기 위한 안전장치는?

INTERLOCK SYSTEM

97. 항공유 저장 TANK로부터 지하 PIPELINE을 통하여 공항 내 항공기 계류장에 설치된 급유전까지      PUMP를 작동하여 항공유를 필요한 압력으로 가압송유하는 것은?

HYDRANT SYSTEM

98. SVCR 의 유량은?

두 개의 DECK HOSE를 통한 (  A  )GPM

한 개의 REEL HOSE를 통한 ( B ) GPM

A = 1000,   B = 300

99. 당사에서 사용중인 SVCR HEC (HOSE END CONTROL)VALVE의 사용 압력은?

35 PSI ,    45 PSI

100. 급유 중 이상 발생시 신속히 급유를 차단하기 위한 장치는?

비상차단장치

101. COUPLER로 AIR 압력을 보내 COUPLER를 OPEN 및 CLOSING 하는 장치는?

DEADMAN CONTROL

102. 3점 접지란?

급유장비와 지상, 급유장비와 항공기, 항공기와 지상

103. 급유장비에 장착된 필터의 오염을 나타네는 게이지는?

차압게이지

104. 국내공항 중 하이드란트 배관 시설이 되어있는 공항을 모두 적으시오?

인천 김포 제주

105. 인천공항 급유장비 중 SERVICER 보유 대수는?

23대

106.급유장비의 항공유 여과기는 2가지 종류가 있으며 신형 SVCR과 구형 SVCR의 여과기 종류가 다르다. 각각의 두 종류는?

신형 = MONITOR TYPE ,  구형 = FITER SEPERATOR TYPE

107. 계류장 내에 설치된 PIT VALVE에 장착하여 배관 내 압력을 원하는 급유압력으로 조절하는

설비는?

INTAKE COUPLER

108. 급유 중 다량의 누유를 방치하면 이동지역안전관리소로부터 받는 행정처분은?

업무정지 3일

109. REFUELER에는 항공유 수령시 OVER FLOW를 방지하는 장치가 설치되어 있는데 이 기기의 이름은 ?

JET LEVEL SENSER